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[bookmark: _Toc15276][bookmark: OLE_LINK1]第一章 招标询比采购公告邀请
项目概况
扬州数慧城建科技有限责任公司就某业务系统安全支撑体系建设教学设备采购项目项目进行企业自主招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加响应。
招标项目的潜在投标人应在扬州数慧城建科技有限责任公司获取招标文件，并于2026年xxx月xxx日14点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：AQGL-2026-RJ-002 SBGL-2026-CG-001
项目名称：扬州数慧城建科技有限责任公司某业务系统安全支撑体系建设教学设备采购项目 
最高限价：26592万元（含税价），超过最高限价视为无效投标
采购需求：详见第四章项目需求。
合同履行期限：合同签订之日起10日（除不可抗力、非中标人原因）全部供货及安装完毕，并完成全部验收、文档整理工作。若因供应商原因导致货物不能按要求安装使用，采购人有权追究其责任。供应商可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
自合同签订之日起六年，含六年免费维保服务 
本项目不接受联合体投标。
本项目不接受进口产品参加投标。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]二、招标人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明）（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）；
1.3 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）；
1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）；
1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
1.6 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单；
1.8供应商信用承诺函
2.本项目的特定资格要求：无：/	Comment by A吴超¹⁸¹⁶⁸²⁶⁴⁷⁷⁷: 如果是财政资金必须要面向中小企业采购
本项目为企业自主公开招标，采购资金为企业自筹，不属于政府采购项目，不强制适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》关于中小企业预留份额、价格扣除的强制性规定；本项目鼓励中小企业参与投标，同等条件下给予优先支持。
三、获取招标文件
询比文件获取：本询比采购邀请（公告）与询比采购文件同步在采购人公司网站发布，供应商可自行下载。
1.时间：2026年XXX月XXX日起至2026年XX月XXX日（北京时间，法定节假日除外；招标文件获取截止时间不得早于投标截止时间前5日）
地点：扬州数慧城建科技有限责任公司（江苏省扬州市邗江区史可法路58号）
方式：线上或线下获取。线上：供应商将下列材料的扫描件（加盖供应商公章）发送至采购人指定电子邮箱（xxxxxxx），或以邮寄方式送达，即完成报名登记；采购人以电子邮件方式向供应商发送招标文件。线下：供应商可至采购人现场（扬州数慧城建科技有限责任公司工程管理部，江苏省扬州市邗江区史可法路58号）提交材料并现场领取招标文件：
1、营业执照副本或民办非企业单位登记证书或事业单位法人证书等相关身份证明材料（提供扫描件或复印件并加盖供应商公章）；2、若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》（格式自拟）和授权代表身份证复印件（提供扫描件或复印件并加盖供应商公章）。
3、供应商可通过线上或线下方式报名，采购人不得以未现场报名、未提交纸质材料等理由拒绝供应商获取招标文件；确需纸质原件存档的，可于投标截止时间前随投标文件一并递交或邮寄送达。
3.本次招标不收取投标保证金。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084]四、投标文件接收信息响应文件递交 
截止时间：2026年11月6日15点00分（北京时间）
地点：扬州数慧城建科技有限责任公司会议室（扬州市史可法路58号鸿福家园32幢）
投标文件接收开始时间：2026年XXX月XXX日14点00分（北京时间）
投标文件接收截止时间：2026年XXX月XXX日14点30分（北京时间）
投标文件接收地点：扬州数慧城建科技有限责任公司（江苏省扬州市邗江区史可法路58号）
投标文件接收人：XXXXX 
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
开标时间：2026年11月6日 2026年XXX月XXX日1514点030分（北京时间）
开标地点：扬州数慧城建科技有限责任公司（江苏省扬州市邗江区史可法路58号）
六、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日。
六七、其他补充事宜：
1、本询比文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。
2、响应保证金要求：根据公司相关规定，本项目免收投标保证金。
1.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单。
2.本招标文件提供及公告期限：自招标公告在“扬州数慧城建科技有限责任公司”发布之日起5个工作日。招标文件在扬州数慧城建科技有限责任公司工程管理部处获取，供应商如确定参加投标，请如实填写《供应商参加投标确认函》《法人授权书》（上述文件格式自拟，加盖供应商公章后，可先将扫描件发送至采购人电子邮箱xxxxxxx，纸质原件于投标截止时间前随投标文件一并递交或邮寄送达均可），并附营业执照复印件（加盖公章）。报名材料接收截止时间：2026年XXXX月XXX日17点00分。采购人不得以未提交纸质原件、未现场报名等理由限制供应商参加投标。如供应商未按上述要求施行，将自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州数慧城建科技有限责任公司”发布的信息或更正公告。
3.投标文件制作份数要求：投标人应提供纸质投标文件一式三五份（一份正本， 两四份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”。电子版投标文件 1 份（一般应为盖章版PDF 格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。
4.本次投标保证金要求：根据公司相关规定，本项目免收投标保证金。
5.本招标文件中斜体下划线部分为实质性响应文件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。
七八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：扬州数慧城建科技有限责任公司
地    址：扬州市史可法路58号鸿福家园32幢
联系方式：xxxxxxx 禹女士     18005273170             
[bookmark: _Toc35393812][bookmark: _Toc28359102][bookmark: _Toc28359025][bookmark: _Toc35393643]2.项目联系方式
项目联系人：xxxxxx何先生
电　    话：xxxxxx18051051329
扬州数慧城建科技有限责任公司
2026年11月3日





[bookmark: _Toc12702]
第二章 投标人供应商须知
[bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标询比采购方式，本招标文件仅适用于SBGL-2026-CG-001AQGL-2026-RJ-002号项目。
1.2本项目为企业自主询比采购招标，不委托任何招标代理机构，由采购人自行组织；评标工作由公司内部招标小组按相关规定组建的评标委员会（以下简称评委会，评标委员会应包含外部专家，外部专家人数按相关规定及项目评审需要确定）负责。	Comment by A吴超¹⁸¹⁶⁸²⁶⁴⁷⁷⁷: 后续写明为评标委员会，建议此处表述为评标工作由公司内部招标小组按相关规定组建的评标委员会负责，以便前后一致	Comment by 彧 纪: 是否需要注明其中有外部专家X名
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2.投标人
2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标文件售价0元。（注：招标文件是否收费、收费方式及标准，须报财务、审计部门核定；未经审批不得收费，以防范无关主体借机参与。最终以公司审批意见为准。）
4.3评委费按公司相关规定执行。招标小组评审费按实际发生费用由采购人支付。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告（说明：本项目招标公告与招标文件分开发布，公开渠道仅发布招标公告，招标文件不随公告公开挂网，投标人按本公告第三条获取方式取得）
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与扬州数慧城建科技有限责任公司工程管理部联系解决。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211]7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284]8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间之前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2采购人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
8.3招标文件的修改及更正将在扬州数慧城建科技有限责任公司公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]9.投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制
9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价，本次招标限价为含税价，投标人报价也应为含税价。
9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287]10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括：资格性和符合性检查响应对照表、资信证明文件、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、投标报价表、技术及售后服务承诺书、技术方案、项目团队配置、类似业绩等部分；
[bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507]10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。
10.3 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资信证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]12.投标标的一览表和投标配置与分项报价表（如有）
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标标的一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的投标标的的中文说明和交付期。每项投标标的和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
12.2 标的物
采购人需求的货物供应及有关技术服务等。
12.3有关费用处理
招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投货物、软件、实施部署、六年维保、培训、税费等全部费用，项目在指定地点、交付、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的投标报价单价和总价以人民币报价，以元为单位标注；招标文件对报价方式另有规定的，从其规定。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
（1）项目总价：包括采购人需求的货物、软件、实施部署、六年维保、培训、税费等全部费用，项目在指定地点、交付、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。
（2）项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标标的说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似业绩合同（须为类似项目单项合同金额50万元及以上的业绩，提供合同关键页，含合同金额、双方签章页等证明材料；材料不全或不清晰的不予认定）；
13.3 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表必须加盖公章，必须单独密封，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。
16.投标保证金
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]根据公司相关规定，本项目免收投标保证金。
17.投标有效期
17.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，扬州数慧城建科技有限责任公司工程管理部招标工作人员于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝扬州数慧城建科技有限责任公司工程管理部招标工作人员的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc49090512][bookmark: _Toc14577361]18.投标文件份数和签署
18.1投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
18.2投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084]19.投标文件的密封和标记
19.1投标人应将投标文件正本、所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
19.2 密封的投标文件应：
19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；
19.2.2注明投标项目名称、标书编号。
19.2.3未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]20.投标截止日期
20.1 扬州数慧城建科技有限责任公司工程管理部收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。
20.2 扬州数慧城建科技有限责任公司工程管理部可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]21.迟交的投标文件
21.1 扬州数慧城建科技有限责任公司工程管理部拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]22.投标文件的修改和撤回
22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人，否则，采购人将不予接受。
22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达扬州数慧城建科技有限责任公司工程管理部。
22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]23.开标
23.1 扬州数慧城建科技有限责任公司工程管理部将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23.2开标仪式由扬州数慧城建科技有限责任公司工程管理部组织，采购人代表、监委、投标人代表等参加。
23.3按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。
23.4 开标时请投标人推选的代表查验投标文件密封情况，投标登记簿上作记录无误后，扬州数慧城建科技有限责任公司工程管理部当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。
23.5 扬州数慧城建科技有限责任公司工程管理部将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。
23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]24.评标委员会
24.1开标后，扬州数慧城建科技有限责任公司工程管理部将按照本招标文件第二章1.2的规定，由公司内部招标小组按相关规定组建的评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合公司相关规定。
24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
25.评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
25.3 在评标期间，扬州数慧城建科技有限责任公司工程管理部将设专门工作人员与投标人联系。
25.4 扬州数慧城建科技有限责任公司工程管理部招标工作人员和评委会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]26.投标的澄清
26.1评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]27.对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。
27.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资信证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
27.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。投标人不接受修正的，不影响其依法享有的异议、投诉权利。
27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。
27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]28.无效投标、废标及投标人不足三家的处理
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]28.1无效投标条款
28.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
28.1.2投标人在报价时采用选择性报价；
28.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；
28.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；
28.1.5未通过符合性检查的；
28.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）； 
28.1.7 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或严重失信行为记录名单。
28.1.8  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
28.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
28.1.10异常低价投标
28.1.10.1根据相关采购管理规定及异常低价审查要求，评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值5065%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×5065%； 
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价5065%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×5065%； 
3.投标报价低于采购项目最高限价4565%的，即投标报价<采购项目最高限价×4565%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
28.1.10.2评审委员会启动异常低价投标审查后，属于第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间（一般不少于30分钟）内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
28.1.101其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
28.2废标条款：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
28.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；
28.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；
28.2.4因重大变故，采购任务取消的；
28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。
28.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理： 
28.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人改正后依法重新招标；
28.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依照企业内部采购管理制度履行审批程序后方可实施。
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]29.确定中标单位
29.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
29.3扬州数慧城建科技有限责任公司工程管理部招标工作人员将在扬州数慧城建科技有限责任公司发布中标公告，公告期限为3个工作日。
29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
29.4.1提供虚假材料谋取中标的；
29.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
29.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；
29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
[bookmark: _Toc200451960]29.4.7不符合法律法规的规定的。
29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
30.质疑处理
30.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（原件送达）向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
30.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
30.1.2对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；
30.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
30.2质疑必须按相关法律法规及公司相关管理办法等相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。质疑函应采用书面形式（含纸质原件、传真、电子邮件等任一形式，符合财政部 94 号令第十一条）。
30.3对招标文件以外的过程或结果提出质疑的供应商，未参加本次投标活动或在本次投标活动中自身权益未受到损害的，所提质疑不予受理。对招标文件提出质疑的，不受是否参与投标的限制（符合财政部 94 号令第十条）。
30.4质疑申请应当包括下列内容：
30.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；
30.4.2具体的质疑事项及明确的请求；
30.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
30.4.4提起质疑的日期；
30.4.5质疑申请应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证
明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
《质疑申请书》及《授权委托书》格式见下述渠道：
扬州数慧城建科技有限责任公司官网或指定发布渠道
30.5采购人收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。
30.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。
30.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
30.8 诚实信用
30.8.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。
30.8.2 投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，相关管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照相关法律法规处理。
30.8.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，采购人有权依据公司有关规定，报请相关监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请相关监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
30.8.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
30.8．5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据公司相关管理办法，失信行为将被记入投标人诚信档案。
30.9 廉政与保密要求：投标人须严格遵守廉政纪律，不得向采购人及其工作人员行贿或提供其他不正当利益，严禁串通投标、虚假承诺等违法违规行为。本项目涉及建设方及最终业主单位的业务信息安全高度敏感，投标人应对履约过程中知悉的一切非公开信息严格保密，并按采购人要求签署保密承诺书；违反廉政或保密要求的，采购人有权取消其中标资格并依法追究责任。
31.中标通知书
31.l中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。
31.2 中标供应商收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标供应商已经知悉并同意接受。
31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
31.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购人均不退回。
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]32. 签订合同
32.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内。中标供应商无正当理由不得拒绝签订合同，否则采购人有权取消其中标资格，并依法追究其违约责任。
32.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，并要求中标供应商承担违约责任。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标供应商应承担赔偿责任。
32.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
33.货物和服务的追加、减少和添购
33.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
34.履约保证金
[bookmark: _Toc497133092]34.1本项目不收取履约保证金。


[bookmark: _Toc18875]第三章 合同条款及格式
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。
采购合同（货物）

甲方（采购人/买方）：扬州数慧城建科技有限责任公司
乙方（供应商/卖方）：
根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方根据扬州数慧城建科技有限责任公司关于本项目招标结果签订本合同。
1.合同标的
乙方根据甲方的需求，提供以下货物。货物名称、规格以及数量等具体要求详见招投标文件。
2.合同价格
2.1 本合同含税总价为（大写）：                  元人民币（¥       元），增值税税率为【13】%。不含税合同价为（大写）：               元人民币（¥         元），税额为（大写）：             元人民币（¥        元）。当国家法定增值税税率发生变更，甲乙双方约定以不含税价格不变作为基准，调整增值税税额。
2.2本合同项下乙方供应的货物价格包括但不限于甲方需求的货物费用、运输费、检验费、售后服务费用、项目在甲方指定地点、交付、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。
2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。
2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。
2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。
3.组成本合同的有关文件
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供与本项目有关的全部技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。如违反上述约定，甲方将按违约行为严重程度依法追究乙方相关违约及赔偿责任。
3.3 关于本项目采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：
   （1）投标响应文件；               （2）投标产品配置与报价文件；
   （3）投标标的一览表；             （4）技术参数响应表；
   （5）服务承诺；                   （6）中标通知书；
   （7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。
4. 知识产权保证
乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉或投诉。一旦出现侵权，乙方负全部责任。若甲方先行支付赔偿费、补偿款等各项费用，甲方有权向乙方全额追偿并追究乙方的违约责任。
5.产权保证
乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6.履约保证金
本项目不收取履约保证金。
7.转包或分包
本合同禁止转包或分包，本合同范围的工作内容，应由乙方直接实施的，不得转让他人供应，不得以债权转让、债务转移等任何形式将本合同的全部或部分的权利和/或义务交由第三人享有或承担，否则甲方有权单方解除合同，乙方还应向甲方支付违约金5万元，并赔偿给甲方造成的一切损失。
8.项目服务期与质保期
8.1 服务期限：10个工作日内完成供货，搬迁工作时间按甲方安排实施。
8.2 自验收合格之日起，为全部产品及配件提供不少于3年免费质保，质保期内提供全免费上门服务。
9.交付方式
9.1 交付期：10个工作日内完成供货，搬迁工作时间按甲方安排实施。
9.2 交货方式：
9.3 交货地点：甲方指定地点。
9.4乙方对于甲方每日所购货物不得设立送货最低金额或数量。如不能响应以上要求，则视为乙方达不到供货响应能力，甲方有权解除合同且不承担任何责任。
10.货款支付
10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。
10.2 付款前，乙方应向甲方开具合法、有效、内容合规的增值税专用发票；否则视为付款条件未成就，甲方有权拒绝付款且不承担违约责任。发票内容应与本合同附件《设备清单》一致，发票开具单位名称必须与乙方名称一致。
10.3 乙方应在本合同签署生效后7日内备齐全部货物后书面通知甲方，并向甲方开具税率为13%的增值税专用发票。甲方应在收到乙方开具的合法、有效、合规的增值税专用发票之日起10个工作日内，向乙方支付合同总金额的100%。乙方应在收到甲方支付的全部款项之日起2天内发货。
11.税费
11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
11.2 当国家法定增值税税率发生变更，甲乙双方约定以不含税价格不变作为基准，调整增值税税额。
12.质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的质量标准向甲方提供相关货物，提供货物必须符合国家标准，具有正规质检报告或证明等相关票据、证明；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
12.2 在履约过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在1小时（需要确定到达时间）内到达甲方现场。
12.3 在履约期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用等法律责任。
 12.4、如因货物质量缺陷等问题导致甲方及任何第三方在使用过程中发生伤亡及财产损失的，由乙方负责一切后果，并承担全部赔偿等法律责任（包括但不限于直接损失、甲方所遭受的一切损失、甲方向第三方赔付或垫付的款项、处理事故而支出的调查费、律师费、诉讼费、交通食宿费在内的各项法律责任），同时，甲方有权解除合同，乙方还应按合同项下供货总价款的30%向甲方支付违约金。
12.5非甲方原因而乙方货物在质保期或一般安全有效期内发生不安全变化，乙方应按甲方要求无条件办理退货或换货，由此产生任何货物安全等事故的，乙方应负责处理和赔偿，并承担给甲方造成的全部损失。
13.交货和验收
13.1乙方应当在合同生效后按时将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
13.2 货到甲方后，甲乙双方须组织验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
13.3 乙方提供货物品质不符合要求，甲方有权拒收。乙方在收到通知后，应无条件上门更换。
13.4甲乙双方关于验收的其他约定。
14.货物包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈、防变质、防腐、防交叉污染和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
14.2 乙方发货时，确保产品质量、数量、安全检测符合货物要求。
14.3 乙方接到甲方采购清单通知后，需按照清单在指定时间内送达指定地点。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，自全部货物安装调试、试运行完毕并经甲方最终验收合格后转移至甲方；验收合格前，风险由乙方承担。因甲方原因导致逾期验收的，自甲方收到验收申请满10个工作日后，风险转移至甲方。
14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。
15.双方责任
15.1 甲方责任
（1）甲方指定专门人员负责货物验收、留样等工作。
（2）甲方加强教育宣传工作工作人员要支持、配合供应商工作，使货物配送工作有序有效进行。对供应商做到不索要，不为难，不马虎。
（3）甲方如有需要，可约见供应商，当面商定进一步完善工作的措施，并做好对供应商配送工作的考核。
15.2 乙方责任
（1）乙方必须严格履行投标时的一切承诺。
（2）乙方承接采购人的货物配送工作，按时保质保量按要求从事配送工作。
（3）乙方应根据招标文件、投标文件的有关承诺条款，结合配送工作的具体情况，严格执行国家有关货物安全、产品质量、仓储运输的法律法规及强制性国家标准，建立并自觉履行货物安全与货物质量的保障机制，确保货物在配送全过程中的质量安全。
（5）乙方必须根据协议约定送货。
（6）乙方配送均需提供配送货物的检验合格证等合格证明材料。
16.违约责任
16.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收服务项目的，甲方应按未付项目款金额每日万分之五向乙方支付违约金。
16.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。
16.3乙方违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除。
16.4乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
16.5 乙方所交的货物项目全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。
16.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价  5 %赔偿金。因乙方服务失误导致甲方产生损失或造成对甲方产生不良社会影响或导致甲方被投诉，乙方应向甲方支付不少于合同总价5 %赔偿金。
17.不可抗力事件处理
17.1 在合同服务期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。
17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
18.争议解决
18.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
18.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（2）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；
（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
19.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。
19.保密义务
19.1未经甲方事先书面同意，在本合同履行过程中及本合同终止后乙方或乙方工作人员不得泄露甲方相关资料和信息（包括但不限于甲方及的政务信息、业务信息、财务信息、内部管理信息，以及纳税人、社会保险费缴纳单位和个人的信息等全部非公开信息）、乙方及其工作人员知悉的与甲方有关的全部未公开信息、与本合同相关的所有资料及全部工作成果，如有违反，乙方应向甲方支付违约金5万元，并赔偿给甲方造成的全部损失。
19.2乙方应仅对其必须知晓的工作人员披露、告知本合同项下的信息，并应与其签署保密协议，确保其保守甲方的保密信息。乙方或乙方相关人员、机构违反上述约定导致甲方遭受损失或不利影响的，乙方应向甲方支付违约金人民币【5万】元，乙方保密义务不受本合同终止或解除的影响，乙方的保密期限为自乙方签订本合同之日起至永久。
19.3乙方保证，未经甲方事先书面同意，乙方不得使用本合同的总体描述或任何资料，作为向其他合作方或潜在合作方出示的介绍资料。
20.廉洁合作
为保障甲方与乙方在业务往来的合法权益，推进甲乙双方及其工作人员的廉洁诚信建设，使甲、乙双方的业务往来充分体现廉洁、诚信的原则，预防商业贿赂和不正当竞争，甲、乙双方在自愿的基础上共同遵守下列条款：
1.协议双方均不得向对方或对方经办部门或其他与协议有直接或间接利益关系的人员索要、收受、提供、给予协议约定以外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金购物卡、实物、有价证券、旅游、招待或其他非物质性利益等。
2.协议双方均严格禁止经办部门员工的任何商业贿赂行为，严禁在对方报销费用以及向对方提出个人利益要求或参加任何可能对履约有影响的宴请或娱乐活动。
3.严禁私自与对方就商务或项目合作进行私下商谈或达成默契，透露有关比价过程中的内控信息及企业商业秘密，或采用任何方式在商务或项目合作中为自己、家属和亲友谋利益。
4.任何一方违反廉洁从业条款给对方造成损失的，违约方应赔偿因此给守约方造成的全部损失。
5.协议双方均应支持对方的廉洁诚信建设工作，如发现对方人员违反上述约定的，应向对方纪检监察部门举报，被举报的一方不得以任何借口进行打击报复。
6.甲、乙双方监督检查部门应当认真履行职责，在监督检查、处理投诉和举报过程中发现存在本条款所禁止的行为时，可以向对方单位相关人员询问情况，必要时可以请求对方监督检查部门予以协助。
21.安全责任
1.乙方进场施工安装人员抵达施工现场后，须服从甲方统一调度管理，严格遵守甲方施工现场各项管理规章制度。施工全过程坚持文明作业，落实降噪防尘等举措，杜绝扰民行为，全面遵照甲方施工管理要求开展作业。
2.乙方全权承担现场施工期间全部安全生产主体责任，负责作业人员安全教育、防护保障、风险管控等全部安全管理工作；施工期间发生人身伤害、财产损毁、第三方纠纷等一切安全事故与衍生问题，所有经济赔偿、处置费用及法律责任均由乙方自行承担。
22.合同其他
22.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
22.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，本合同实施期间所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。
22.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
22.4 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方贰份、乙方贰份。
（以下无正文）

甲方：扬州数慧城建科技有限责任公司        乙方： 
  地址：扬州市史可法路58号鸿福家园32幢    地址： 
  法定代表人或授权代表：                    法定代表人或授权代表：
  联系电话：                                联系电话：
日期：      年    月    日                日期：      年    月    日
采购合同（货物及服务）

甲方（采购人/买方）：扬州数慧城建科技有限责任公司
乙方（供应商/卖方）：
根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照扬州数慧城建科技有限责任公司关于本项目招标结果签订本合同。
1.合同标的
中标人向招标人提供某业务系统安全支撑体系建设项目所需的软件系统、硬件（如涉及）、实施部署、培训及六年免费维保服务，具体范围、技术规格与要求以本招标文件第四章“项目需求”及中标人的投标文件为准。
2.合同金额与付款方式
2.1本合同项下所有款项均以人民币支付。 
2.2本合同含税总价为（大写）：_________________________元人民币（¥_____元），增值税税率为【6】%。不含税合同价为（大写）：_________________元人民币（¥_____元），税额为（大写）：_________________________元人民币（¥_____元）。当国家法定增值税税率发生变更，甲乙双方约定以不含税价格不变作为基准，调整增值税税额。
2.3 付款方式
本合同项下乙方供应的货物价格包括但不限于甲方需求的货物费用、运输费、检验费、售后服务费用、项目在甲方指定地点、交付、验收所需费用和所有相关税金费用以及为完成整个项目所产生的其他所有费用。
1.合同签订生效后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%(即¥_____  元)作为项目预付款。
2.项目试运行结束并确认合格后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%(即¥___ __元)。乙方在收款前需向甲方提供:①试运行报告(含试运行起止时间、运行情况记录、问题处理记录)，经甲方签字确认(加盖双方公章)；②系统部署及配置文档(加盖双方公章)；③用户操作手册(初稿)；④等额增值税专用发票。
3.项目最终验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%。(即¥__ _ 元)。乙方在收款前需向甲方提供:①最终验收报告，经甲方签字确认(加盖双方公章入）；②全部交付物清单(包括但不限于系统源码、数据库脚本、部署文档、运维手册、用户手册终稿等)；③培训记录及培训资料；④等额增值税专用发票。
如项目涉及业主单位审计，则双方同意按照本合同中软件各分项合同价¥__ _ 元       (业主单位与甲方签订的软件各分项审计价/业主单位与甲方签订的软件各分项合同价)的100%确定双方最终结算金额:甲方有权在每笔笔付时进行调整。
2.4 付款前提：每期付款前，乙方应向甲方开具等额合法有效的增值税专用发票，甲方在收到发票并审核无误后，按约定时间办理支付手续。若乙方未按时提供发票或发票不符合税务机关规定，甲方有权顺延付款期限且不承担任何违约责任，由此产生的后果由乙方自行承担。乙方应确保发票真实、合法、有效，如因发票问题导致甲方无法抵扣或遭受税务处罚，乙方应承担全部赔偿责任并限期更换合规发票。
2.5 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。
2.6 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。
3.组成本合同的有关文件
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。如违反上述约定，甲方将按违约行为严重程度依法追究乙方相关违约及赔偿责任。
3.3 关于本项目采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：
   （1）投标响应文件；               （2）投标产品配置与报价文件；
   （3）投标标的一览表；                 （4）技术参数响应表；
   （5）服务承诺；                   （6）中标通知书；
   （7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。
4.保密与知识产权保证
4.1 保密义务：乙方应对甲方的商业秘密严格保密，保密范围包括但不限于系统配置参数、策略规则、网络拓扑、密钥材料等甲方披露或乙方在履约过程中知悉的一切非公开信息。
4.2密钥材料特别约定：乙方对项目中涉及的密钥材料不得以任何形式留存、复制、导出或向任何第三方传递。本条义务不因合同终止或履行完毕而免除。
4.3 侵权担保与责任。乙方保证，甲方在使用、接受本合同项下货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权等知识产权的起诉、投诉或索赔。一旦发生上述侵权争议，由乙方承担全部责任，并负责与第三方交涉、应诉及赔偿，确保甲方免受损害。若甲方因此先行支付赔偿费、补偿款、诉讼费、律师费等各项费用的，甲方有权向乙方全额追偿，并同时追究乙方的违约责任。
5.知识产权
本项目涉及的各种软件代码、技术文档和资料、技术专利的知识产权归甲方所有(本项目实施之前的国际和国内标准以及已经声明的知识产权除外)。未经甲方书面许可，乙方不得以任何形式向策三方透露本项目成果和技术细节。
若出现乙方向非相关厂商提供信息等泄密情况，一经确认，甲方将解除其参与本项目的资格，追究相关法律责任。
6.履约保证金
6.1本项目不收取履约保证金。
7.转包或分包
本合同禁止转包或分包，本合同范围的工作内容，应由乙方直接实施的，不得转让他人供应，不得以债权转让、债务转移等任何形式将本合同的全部或部分的权利和/或义务交由第三人享有或承担，否则甲方有权单方解除合同，乙方还应向甲方支付违约金5万元，并赔偿给甲方造成的一切损失。
8.项目服务期与维保
8.1 项目协议（服务）期：自合同生效之日起至免费维保期截止日（共计六年）。
8.2乙方提供六年免费维保，维保内容应完全符合甲方要求；乙方应将服务进度及时汇报甲方，及时提供相关资料。
8.3维护期内乙方负责所有系统相关的维护工作；因设计、工艺缺陷所发生的任何不足或故障，由乙方负责并承担所需费用。
9.交付方式
9.1 交付时间：合同签订后60天内完成项目所有建设内容的交付工作。
9.2 交货地点：甲方指定地点。
9.4乙方应按甲方要求的时间和地点交付，逾期交付按本合同违约责任条款处理。
10.质量保证及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的质量标准向甲方提供相关货物，提供货物必须符合国家标准，具有正规质检报告或证明等相关票据、证明；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
10.2 在履约过程中发生质量问题，乙方在接到甲方的通知后，在0.5小时内抵达现场开展维护保障工作；一般故障或需维修事项，于2小时内到达现场，并在24小时内完成故障处理及问题解决。
10.3 在履约期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用等法律责任。
 10.4、如因货物质量缺陷等问题导致甲方及任何第三方在使用过程中发生伤亡及财产损失的，由乙方负责一切后果，并承担全部赔偿等法律责任（包括但不限于直接损失、甲方所遭受的一切损失、甲方向第三方赔付或垫付的款项、处理事故而支出的调查费、律师费、诉讼费、交通食宿费在内的各项法律责任），同时，甲方有权解除合同，乙方还应按合同项下供货总价款的30%向甲方支付违约金。
10.5非甲方原因而乙方货物在质保期或一般安全有效期内发生不安全变化，乙方应按甲方要求无条件办理退货或换货，由此产生任何货物安全等事故的，乙方应负责处理和赔偿，并承担给甲方造成的全部损失。
13.交货和验收
13.1乙方应当在合同生效后按约定工期完成系统部署、联调及上线试运行，交付全部软件系统、硬件设备（如涉及）及技术文档。交付前乙方应对系统进行全面自检，编制交付清单与测试报告，作为甲方验收的技术依据。
13.2 项目验收分为初验与终验两个阶段。初验阶段，甲方依据招标文件、本合同及技术规范书逐项核对全部技术条款，乙方应提供功能截图等佐证材料；所有技术要求达标、系统功能无缺失的，初验通过。
13.3 系统稳定连续运行 30 个工作日后，无重大安全故障、数据丢失、业务中断问题的，组织开展项目终验，甲方出具完整项目验收报告；终验通过视为项目交付完成。
13.4验收不合格或存在技术缺陷的，乙方应在甲方限定期限内整改并重新申请验收，整改期间不计入工期顺延；因乙方原因导致验收逾期的，按本合同违约责任条款处理。
14.货物包装、发运及运输
14.1 乙方应在交付前对系统及设备作出满足运输距离、防潮、防震、防锈、防变质、防腐、防交叉污染和防破损装卸等要求的包装，以保证系统及设备安全运达甲方指定地点。
14.2 乙方交付时，确保系统及设备质量、数量、安全检测符合合同要求。
14.3 乙方接到甲方交付通知后，需按照要求在指定时间内送达指定地点。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，自全部系统及设备安装调试、试运行完毕并经甲方最终验收合格后转移至甲方；验收合格前，风险由乙方承担。因甲方原因导致逾期验收的，自甲方收到验收申请满10个工作日后，风险转移至甲方。
14.4 系统及设备在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 系统及设备在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为交付。
15.双方责任
（一）甲方责任
（1）采购人指定专门人员负责项目验收、现场协调与配合工作。
（2）采购人应及时提供系统部署所需的基础环境、网络条件，以及现有业务系统对接所需的配合，并对乙方提交的交付文档、运维手册、操作规程等进行审核归档。
（3）采购人应按合同约定及时组织项目验收并办理付款手续。
（二）乙方责任
（1）乙方必须严格履行投标时的一切承诺，按招标文件、技术规范书及本合同约定完成系统部署实施、培训及六年免费维保服务。
（2）乙方应按约定工期完成项目实施，确保系统功能、性能、安全要求符合招标文件及技术规范书，并承担因设计、工艺缺陷导致的全部维护责任及费用。
（3）乙方应严格执行《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《商用密码管理条例》《关键信息基础设施安全保护条例》及网络安全等级保护2.0、商用密码应用安全性评估相关标准，建立并自觉履行系统安全和数据质量的保障机制，保障建设方及业主单位业务信息安全。
（4）乙方应按合同约定提供培训、定期巡检、版本免费升级、应急演练等维保服务，落实7×24小时响应及故障到达时限承诺。
（5）乙方对履约过程中知悉的甲方及业主单位非公开信息严格保密，并按采购人要求签署保密承诺书。
16.违约责任
16.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收服务项目的，甲方应按未付项目款金额每日万分之五向乙方支付违约金。
16.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。
16.3乙方违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除。
16.4乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
16.5 乙方所交的货物项目全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。
16.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价  5 %赔偿金。因乙方服务失误导致甲方产生损失或造成对甲方产生不良社会影响或导致甲方被投诉，乙方应向甲方支付不少于合同总价5 %赔偿金。
17.知识产权与成果归属
本项目交付的定制开发软件系统、源代码、技术文档、配置档案等成果，其知识产权归甲方（建设方）所有，乙方享有署名权但不得向任何第三方提供、转让或用于其他项目；乙方应移交全部源代码、部署文档、运维手册、密钥管理规程等资料，并配合甲方完成合规审计与归档。
18.不可抗力事件处理
18.1 在合同服务期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。
18.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
19.争议解决
19.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（2）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；
（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
19.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。
20.保密义务
20.1乙方应严格遵守本合同第4章“保密与知识产权保证”的全部保密义务；未经甲方事先书面同意，不得泄露本合同项下知悉的甲方及业主单位任何非公开信息。乙方的保密义务自本合同签订之日起永久有效。
20.2乙方或乙方相关人员、机构违反保密义务的，应向甲方支付违约金人民币5万元，并赔偿给甲方造成的全部损失；未经甲方事先书面同意，乙方不得使用本合同的总体描述或任何资料作为向其他合作方出示的介绍资料。
20.3乙方保证，未经甲方事先书面同意，乙方不得使用本合同的总体描述或任何资料，作为向其他合作方或潜在合作方出示的介绍资料。
21.合同其他
21.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
21.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，本合同实施期间所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。
21.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
21.4 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方贰份、乙方贰份。

甲方：扬州数慧城建科技有限责任公司       乙方： 
  地址：扬州市史可法路58号鸿福家园32幢   地址： 
  法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
  联系电话：                               联系电话：
日期：      年    月    日               日期：      年    月    日
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第四章 项目需求
一、项目概况
1. 项目名称
某业务系统安全支撑体系建设项目
2. 项目背景
随着某业务信息化建设的不断深入，终端安全风险、跨网数据交换安全、商用密码合规应用及业务数据容灾保护等需求日益迫切。依据系统安全防护、商用密码应用安全性评估及数据容灾备份的相关要求，亟须开展本项目建设，补齐安全短板，保障某业务系统7×24小时连续稳定运行。
3. 项目建设总体目标
1.终端安全全域管控：实现全部办公终端、办案电脑、业务服务器资产全量可视，病毒、木马、勒索威胁实时检测处置，消除终端安全盲区；
2.跨网数据安全隔离交换：物理+逻辑阻断内外网、移动专网与内部业务专网直连通道，在安全隔离前提下实现业务文件、核心业务数据库、业务接口合规双向摆渡；
3.商用密码统一综合治理：集中管理全部密码硬件与密码算力资源，为全部业务系统提供标准化国密加密、签名服务，满足密码应用安全性评估要求；
4.本地+同城双重数据容灾保护：本地机房完成全业务数据实时备份，同城灾备中心建立数据级同城容灾，规避单机房硬件故障、自然灾害、人为误操作导致的数据丢失，保障核心业务7×24小时连续稳定运行。
二、采购清单
本项目采购以下四个子系统，各子系统采购内容及简要技术说明如下：
	序号
	采购内容
	技术规格
	数量
	功能简述

	1
	终端安全防护系统（终端病毒检测与响应平台）
	定制
	1套
	终端资产统一管控、病毒威胁实时检测处置、全网安全态势可视化、多引擎威胁检测防护、全量安全日志审计溯源

	2
	数据安全交换系统（数据安全交换系统）
	定制
	1套
	物理+逻辑双重阻断直连通道，支持文件、数据库、API接口双向合规摆渡，含前后置组件及管理中心

	3
	国密服务支撑平台（统一密码服务支撑平台）
	定制
	1套
	密码硬件统一纳管、算力资源按需调度、组织用户业务应用一体化管控、全域业务数据国密安全防护

	4
	数据容灾备份系统（容灾备份与恢复系统）
	定制
	1套
	本地备份+同城数据级容灾双重保护，包含定时备份、持续数据保护、数据库实时同步、分布式存储、集群部署等核心功能


三、各系统详细技术规范
（一）终端病毒检测与响应平台
1.全网安全态势可视化分析能力
平台内置一体化安全态势总览模块，可实时汇总系统整体运行状态与客户端部署覆盖情况，多维度归集全网安全核心指标，涵盖终端资产台账、授权资源使用状态、未处置安全威胁、当日防护事件总量、全网风险趋势曲线、高危感染终端排名、高频病毒风险榜单、分类安全事件台账、服务器运行健康状态等统计内容。全部统计图表、数据卡片支持层级下钻，一键跳转至明细页面，可按照网段、风险等级、时间区间多维度筛选细分安全数据，实现全网终端安全风险集中可视化管控。
2.多层级组织架构导入与资产自动化分组管理
系统支持三类组织架构数据接入方式，包含部门规则模板导入、部门-IP绑定规则导入、LDAP域目录数据同步；完成数据导入后，可依托预设IP匹配规则自动梳理全网终端资产，完成设备与组织层级的自动绑定分组，实现终端资产分层、分区域精细化管控，大幅降低人工资产梳理工作量。
3.多协议主动扫描，全域识别未纳管终端
集成PING、ARP、NMAP三类网络探测技术，支持手动即时扫描、自定义周期定时扫描两种工作模式，自动遍历内网全量IP网段，精准识别未部署安全客户端、未纳入平台管控的外来终端与无防护裸设备。平台以IP地址池视图统一展示全网设备，清晰区分终端在线、离线、客户端已安装、客户端未安装四类状态，完整呈现内网资产全貌，及时预警私接不明终端风险。
4.多引擎联动的立体化威胁检测防护体系
平台搭载启发式扫描引擎、基因识别引擎、虚拟沙盒引擎三套独立检测引擎并行协同工作，构建多层级终端防护屏障。启发式扫描引擎依托程序行为特征识别未知变种病毒、可疑宏脚本；基因识别引擎提取恶意代码特征片段，精准识别勒索病毒、窃密木马同源家族；虚拟沙盒引擎在隔离虚拟环境中动态运行可疑文件、压缩包、文档附件，完整还原恶意程序加密文件、外联恶意地址、窃取业务数据等危险行为，多重检测机制叠加，全面提升各类恶意威胁检出效率。
5.全量终端安全日志审计与事件溯源能力
统一采集终端客户端上报的病毒查杀、非法外联、文件篡改、漏洞攻击、恶意程序拦截等全量安全日志，提供灵活的日志检索能力，支持预置字段与自定义字段组合检索，同时支持自定义任意历史时间区间过滤日志数据。运维人员可通过终端IP、所属组织、威胁类型、处置结果、事件发生时间快速定位安全事件，支持日志批量导出归档，满足安全审计、事件复盘溯源的技术要求。
（二）数据安全交换系统（多级安全互联平台）
1.基础核心技术能力
系统从物理、逻辑双层阻断不同安全域间的直连网络通道，对跨网传输协议进行剥离、格式转换，实现网络流量深度隔离与精细化过滤；同时提供标准化数据摆渡能力，支持文件、数据库、API接口三类业务数据双向合规交换传输。
2.前后置组件技术功能要求
操作系统底层深度安全加固
设备搭载深度定制加固安全操作平台，裁剪冗余系统服务、高危闲置端口、不安全驱动，关闭存在漏洞的老旧网络协议，内置主机入侵防御、恶意进程拦截底层机制，从系统底层缩减攻击面，抵御暴力破解、漏洞利用、恶意代码植入等底层攻击，为主机提供全天候纵深安全防御。
三权分立权限管控，兼容硬件证书身份核验
系统采用三权分立安全运维架构，划分安全管理员、系统管理员、安全审计员三类独立角色，所有管理操作仅允许通过专用管理口执行，各类角色权限完全隔离、互不交叉。系统管理员负责设备运维、补丁更新、基础资源维护；安全管理员负责制定、下发、调整跨网交换安全策略与访问控制规则；安全审计员独立查看全量操作日志、数据交换日志、安全告警记录，开展审计分析与风险处置。平台支持UKEY硬件身份认证登录，设备登录证书兼容第三方合规数字证书，从登录源头规避越权操作风险。
加密配置全生命周期管理，支持FTP定时自动备份
平台所有配置文件采用加密格式完成导入、导出操作，支持配置项精细化拆分备份，可单独对全局系统、单条交换通道、文件同步任务、数据库同步任务分别备份与一键恢复；系统支持对接FTP文件服务，可自定义备份周期与时段，自动完成全套设备配置定时备份，当设备故障、配置误删、策略丢失时可快速恢复全部交换规则，保障跨域数据交换业务持续稳定运行。
传输数据安全标记管控，标记自动轮换更新
所有合法跨网传输业务数据将自动生成唯一安全标记，隔离部件实时解析校验标记有效性，仅携带合规有效标记的数据允许跨域传输，无标记、伪造篡改标记的非法数据将直接拦截丢弃；平台支持安全标记按自定义周期自动轮换更新，降低标记伪造、复用带来的数据泄漏风险，实现跨网数据传输全程可控可追溯。
双类型WebService接口细粒度安全管控
适配基于WebService架构的跨域数据交换场景，针对SOAP+XML、REST+JSON两类主流接口协议实现精细化安全管控，可自定义限制接口访问IP、请求参数长度、敏感返回字段、接口调用频次、单次查询数据量级，自动拦截非法接口调用、越权批量调取业务数据等违规行为。
多功能文件同步交换与分享权限管控
系统提供专用客户端主动上传、设备主动拉取业务服务器文件两种传输模式；可针对不同同步任务独立配置扫描间隔、允许传输时段，支持任务优先级调度，保障高优先级业务文件优先完成跨网摆渡；内置文件格式特征过滤库，支持上传样本文件自定义新增允许/禁止传输的文件类型，阻断病毒压缩包、恶意脚本跨域流转；交换文件自动留存多版本，管理员可自定义最大保留版本数量；配套文件在线预览、在线编辑能力，对外分享文件可设置访问有效期与提取密码，防范业务文件外泄。
可信源接入认证传输控制机制
搭建可信源白名单校验体系，已加载安全策略的数据交换通道，仅允许部署源端可信增强模块的业务服务器发起数据传输请求，未部署可信模块的终端、外部设备无法接入交换链路发起数据摆渡，从传输发起端阻断非法设备接入风险。
3.管理中心软件技术功能要求
轻量化虚拟化部署适配能力
管理中心软件支持虚拟化部署，可直接部署于通用虚拟化环境，无需单独配置物理硬件承载，部署流程简便，横向扩容灵活，适配整体虚拟化建设架构。
多类边界安全设备一体化集中纳管
单套管理平台可统一管控网闸、光闸、前置组件、后置组件、隔离安全部件、安全网盘等全部跨域边界设备，所有边界设备统一入口运维，无需切换多套独立管理平台，简化日常运维流程。
批量策略统一下发，全设备日志集中采集存储
支持批量向光闸、前后置组件下发统一交换策略、流量过滤规则、文件摆渡管控规则；系统自动采集所有纳管设备运行日志、数据交换日志、攻击阻断日志、配置修改日志，实现日志集中存储、统一检索，支撑常态化安全审计工作。
设备运行性能实时监控，资源负载超标自动告警
平台实时统计展示各边界设备进出流量、实时流速；持续采集设备CPU、内存、根分区磁盘、日志分区磁盘的实时使用率与历史运行曲线，运维人员可自定义资源使用率告警阈值，指标超限后平台自动推送页面告警，提醒及时处置负载异常问题。
全链路可视化大屏综合监控展示
配套可视化大屏展示模块，以数据交换链路为核心维度，直观呈现设备资源消耗、实时流量、并发连接数、攻击源地址、被阻断违规应用、实时安全告警、设备主备状态、病毒风险监控、文件与数据库同步任务运行状态等核心指标；同时提供系统全局概览面板，统一展示全部纳管设备基础信息、在线状态、网卡链路通断情况，一站式掌握整套跨网交换系统整体运行态势。
（三）统一密码服务支撑平台
平台构建标准化统一密码服务保障体系，实现密码硬件、密码算力、人员账号、业务应用、操作权限、运维行为全维度一体化管控，系统性解决密码分散部署、密码应用不规范、运维监管缺失等密码综合治理问题；平台具备弹性扩展能力，可根据业务规模、业务需求动态扩容各类密码算力资源，为全品类业务系统提供数据全生命周期安全防护，为全域业务数据提供不间断密码安全保障，具体技术能力如下：
密码硬件统一纳管，算力资源按需动态调度分配
平台兼容对接各类商用密码硬件设备，实现全量密码硬件统一登记、运行状态统一监控、故障统一运维；将加密、签名、验签算力资源池化管理，根据各业务系统并发访问需求动态调度、按需分配算力，实现算力均衡分配，避免密码资源闲置浪费或算力不足，保障加密、签名类业务稳定运行。
组织、用户、业务应用一体化统一管控
支持同步对接内部组织架构数据，统一管理人员账号与部门层级信息；集中管控所有调用密码服务的业务应用系统，建立人员、业务系统、密码资源三者绑定关联关系，实现全域人员身份、业务应用载体统一管控，简化密码权限分配流程。
多维度分级精细化权限管控体系
基于角色访问控制模型划分多类操作角色，针对密码硬件操作、密码算力调用、平台参数配置、全量日志查看等操作设置差异化访问权限，严格隔离各类角色操作边界，防范越权调用国密服务、篡改密钥配置等安全风险。
全流程运维实时监管，操作日志防篡改留存审计
平台实时监控密码硬件运行状态、国密服务调用频次、加密签名任务执行成功率；完整记录密码硬件操作、密码服务调用、密钥生成/变更/销毁等全流程操作日志，日志具备防篡改存储特性，满足常态化安全审计、合规核查技术标准。
弹性资源扩展，适配业务长期迭代升级
平台底层架构具备良好横向扩展能力，支持动态新增、扩容各类密码硬件资源，可适配新增业务系统、逐年增长的业务数据规模，快速提升密码服务整体承载能力，匹配业务长期迭代发展需求。
全域业务数据全生命周期国密安全防护
针对结构化数据库、非结构化音视频文件、半结构化业务附件、电子文档提供标准化国密算法服务，完整覆盖数据采集、传输、存储、归档、调阅全流程防护环节，实现全域业务数据实时加密保护，符合商用密码相关规范和技术要求。
（四）容灾备份与恢复系统
架构技术定位
本地备份模块围绕数据主动保护搭建标准化灾备管理体系，可与各类业务应用无缝对接，依据业务重要等级提供分级差异化数据保护服务，覆盖海量文件、操作系统、业务数据库、虚拟化平台全场景防护，兼容结构化、非结构化、半结构化全部类型业务数据；当业务系统发生硬件故障、人为误删、病毒加密等意外故障时，可依托平台快速执行应急数据恢复，保障数据完整可用，降低数据损坏、丢失带来的业务损失。
同城数据级容灾模块作为本地备份的补充增强方案，进一步提升数据存储安全可靠性，存储架构可承载核心业务数据长期同城同步存储需求，由统一灾备管理模块集中管控，适配不同业务系统差异化灾备等级标准；通过本地、同城双重备份防护机制，规避单一存储节点硬件损毁、区域性灾难等故障引发的数据丢失风险，提升信息系统应对突发事件的应急响应能力，保障整体IT业务持续稳定运行。
系统核心技术功能规范
容量授权模式，无客户端接入数量限制
平台集成文件定时备份、数据库定时备份、虚拟化虚拟机定时备份全套功能，整体采用存储容量授权机制，不限制备份客户端、虚拟机、数据库实例接入规模，可全面覆盖全品类业务服务器与虚拟化平台，后续新增业务系统无需额外扩容客户端授权。
大容量存储支撑，多算法自动校验备份数据完整性
系统具备大容量定时备份存储支撑能力，可承载海量业务文件、数据库长期归档备份存储需求；兼容主流通用计算平台下文件、数据库、虚拟机全类型数据备份与恢复操作；支持配置备份数据周期性自动校验任务，可自定义日、周、月多种校验周期；内置MD5、CRC32、SHA1、国密SM3多种哈希校验算法，自动比对备份文件哈希值，及时识别备份数据损坏、丢失、篡改问题，保障备份副本完整可用。
可视化无脚本数据库在线备份，多层国密加密防护备份数据
无需编写自定义脚本，通过可视化Web操作界面即可完成数据库在线不停机备份与恢复，备份执行过程不中断前端业务运行；产品具备对应数据库官方兼容性认证；数据落地存储阶段自动采用国家保密局认定SM4商用密码算法加密；备份加密密钥通过安全证书实现二次加密保护，依托SM2密钥加密算法、SM3签名算法完成密钥加密与签名校验；数据恢复环节需同时插入安全证书硬件KEY与输入操作口令，完成双重身份校验，杜绝备份数据被非法窃取、违规恢复。
一体化B/S架构，集成全套灾备核心功能模块
整体采用纯B/S网页管理架构，通过统一授权开放完整灾备能力，单套系统集成定时备份、持续数据保护、副本数据管理、应用容灾自动接管、自动灾备演练、备份数据自动校验、数据库实时同步复制、同城灾备传输、长期数据归档管理九大核心功能，无需额外采购第三方组件补齐能力。
双模式集群部署，内置分布式存储，全组件状态实时监控
系统支持多介质备份服务器集群、分布式灾备集群两种部署架构，集群内置负载均衡调度机制，自动分散海量文件备份读写压力；平台原生集成分布式存储能力，无需额外对接第三方分布式存储硬件；持续监控集群全部组件运行状态，监控范围包含MariaDB数据库、Keepalived高可用组件、Nginx网关、Redis缓存、RabbitMQ消息队列、MongoDB、内置防火墙等核心组件，组件故障、负载超标时实时触发平台告警。
SSD高速二级缓存加速机制，支持界面自主启停配置
平台支持接入高速SSD硬盘作为二级读写缓存介质，显著提升大批量文件备份、故障数据恢复、业务系统容灾接管、副本数据管理场景的读写性能，缩短业务故障恢复时长；运维人员可通过Web管理界面自主开启、关闭缓存加速功能，灵活调整缓存资源分配策略，适配不同时段备份业务负载波动。
第三方分布式存储直写适配，提升海量数据备份传输效率
系统兼容对接主流第三方分布式存储设备，支持生产业务数据绕过备份服务器中转链路，直接写入第三方分布式存储介质，消除服务器转发带来的性能损耗，大幅提升大容量业务文件、多媒体文件的备份传输效率。
光纤通道精细化链路管控，支持自定义HBA光纤传输策略
支持为每一条备份、挂载、恢复任务策略绑定指定HBA光纤卡WWN标识，分配独立光纤链路承载备份数据，实现传输链路物理隔离；业务代理主机管理页面可直接查看本机全部可用光纤卡WWN编号，运维人员可依据业务重要等级分配专属光纤带宽，保障核心业务数据库、大容量存储文件优先占用传输资源。
四、详细实施部署要求
1.终端病毒检测与响应平台 
（1）工作范围与工作内容
依据建设方提供的终端安全顶层架构设计文档与部署规划方案，完成终端病毒检测与响应平台在建设方指定机房环境中的安装部署、初始配置与联调接入工作；
按照建设方制定的资产分级标准与组织架构分层方案，完成以下具体配置实施：
依托建设方预设的IP匹配规则模板，完成全网终端资产的自动化分组配置；
按照建设方要求配置扫描策略，完成终端的识别验证；
按照建设方制定的威胁检测策略规范，完成策略调优与规则库初始化更新；
完成平台自身的功能验证测试，编制平台部署配置文档、日常运维操作手册，提交建设方审核归档。
（2）责任边界与交付约束
承建方须严格遵循建设方下发的基础设施架构设计文档、IP地址规划表、安全策略基线与部署实施方案开展工作，不得自行变更技术路线与实施方案；
所有关键配置操作（含策略发布、引擎参数调整、扫描任务创建）须提前向建设方提交操作申请，经建设方技术负责人审批后方可执行；
部署实施过程中涉及的配置参数、策略规则、网络拓扑信息等均属于建设方及最终业主单位商业秘密，承建方须签署保密承诺书；
承建方仅承担本内容范围内的实施交付工作，平台整体架构设计、与业主单位现有业务系统的对接方案、安全态势总览模块的业务指标定义由建设方自行完成；
2.数据安全交换系统
（1）工作范围与工作内容
依据建设方制定的跨网数据安全隔离交换总体策略与访问控制规划方案，完成数据安全交换系统（多级安全互联平台）前后置组件与管理中心软件的安装部署、网络调通与基础配置；
按照建设方制定的跨网交换策略模板，在管理中心软件中完成以下具体策略配置实施：
完成文件同步通道的创建、扫描间隔/传输时段/优先级等参数的具体配置；
按照建设方规划的文件格式过滤策略，完成允许/禁止传输文件类型特征库的配置；
按照建设方制定的接口访问控制规则，完成接口安全管控策略的配置下发；
完成安全标记自动轮换周期的具体参数设定与生效验证；
依据建设方提供的可信源白名单规划，完成可信增强模块在业务服务器端的部署与接入验证；
配合建设方完成数据安全交换系统与其他业务系统之间的接口联调对接，按照建设方制定的接口规范完成通道连通性验证与数据摆渡功能测试；
编制本系统部署配置文档、日常运维操作手册、故障排查手册，提交建设方审核归档。
（2）责任边界与交付约束
承建方须严格依据建设方制定的交换安全策略总纲开展工作，不得自行调整安全策略等级与访问控制规则；
所有跨网交换通道的创建、安全策略的下发、标记轮换周期的设定须经建设方技术负责人逐项审批确认；
承建方仅承担本内容范围内的实施部署与配置工作，跨网数据安全隔离交换的总体策略规划、全链路可视化大屏的业务指标体系定义、与业主单位业务系统的接口规范制定由建设方自行完成；
承建方向建设方交付全套策略配置文件，由建设方统一管理与归档。
3.统一密码服务支撑平台
（1）工作范围与工作内容
依据建设方制定的商用密码应用总体方案与密钥管理体系设计，完成统一密码服务支撑平台在建设方指定环境中的安装部署与初始化配置；
按照建设方制定的密码硬件纳管方案，完成各类商用密码硬件设备（密码机、签名验签服务器等）的接入配置、注册纳管与状态监控验证；
依据建设方制定的国密防护策略，配合完成对结构化数据库、非结构化音视频文件、业务附件的国密算法加密配置实施与功能验证；
配合建设方完成平台与现有业务系统的国密服务调用联调对接，验证加密、签名、验签服务的调用成功率与性能指标；
编制本平台部署配置文档、日常运维操作手册、密钥管理操作规程，提交建设方审核归档。
（2）责任边界与交付约束
承建方须严格遵照建设方制定的密钥分层管理体系与密码应用合规框架开展工作，涉及根密钥生成、主密钥变更等核心操作须由建设方技术人员现场监督执行，密钥材料不得以任何形式留存或外传；
平台部署配置方案须经建设方技术评审通过后方可实施，涉及密码硬件初始化、算力资源池划分等操作须提前向建设方报备；
承建方仅承担本内容范围内的部署实施与配置工作，商用密码应用总体方案设计、密码应用安全性评估合规框架、密钥管理体系架构由建设方自行完成；
承建方向建设方交付全套平台部署配置档案，由建设方作为密码合规审计佐证材料统一归档。
4.容灾备份与恢复系统
（1）工作范围与工作内容
依据建设方制定的容灾备份等级标准与RPO/RTO策略规划，完成容灾备份
按照建设方制定的备份策略矩阵，为全品类业务数据（海量文件、操作系统、业务数据库、虚拟化平台）逐一配置定时备份任务策略，具体包括：
完成各核心业务数据库在线不停机备份策略的配置与初始全量备份执行；
按建设方规划完成同城数据级容灾同步策略的配置与链路验证；
按建设方要求完成备份数据自动校验任务（含校验算法选择、校验周期设定）的配置部署；
依据建设方制定的灾备切换演练方案，配合建设方完成至少一次备份数据恢复验证与灾备切换实操演练；
按照建设方规划完成二级缓存加速策略、光纤通道HBA绑定策略、第三方分布式存储直写策略的具体参数配置与调优；
编制本系统部署配置文档、日常运维操作手册、数据恢复标准操作流程（SOP）文档，提交建设方审核归档。
（2）责任边界与交付约束
承建方须严格依据建设方制定的灾备等级标准、RPO/RTO指标体系与备份策略规划开展工作，不得自行调整备份策略等级；
数据库备份策略配置、同城灾备同步链路启用、数据恢复操作等关键作业须由建设方技术负责人审批后方可执行，操作过程中须留存完整操作日志供建设方审计；
生产业务数据的首次全量备份操作须在建设方技术人员全程在场监督下执行；
承建方仅承担本内容范围内的部署实施与配置工作，容灾备份顶层架构设计、灾备等级标准制定、RPO/RTO指标体系规划、应急响应预案编制、年度灾备演练方案设计由建设方自行完成；
承建方向建设方交付全套部署配置档案，由建设方统一归档。
五、项目实施、培训、验收与售后服务要求
1.项目实施部署要求
在合同约定工期内完成系统软件安装调试，打通生产机房、备份中心双点位灾备传输链路，完成终端病毒平台、跨网安全交换系统、统一密码平台、容灾备份系统与现有全部业务系统全量对接联调，逐项验证所有技术功能正常运行，完成上线前安全压力测试、灾备恢复演练、跨网数据摆渡测试。
2.分级专业技术培训
分为管理员高级运维培训、基础操作运维培训两类。培训内容覆盖系统整体架构、参数配置、日常巡检流程、故障快速排查、数据恢复实操、安全审计报表导出、国密密钥管理、同城灾备切换演练等全流程内容；培训结束后，运维人员可独立完成全系统日常管理、常规故障处置、定期灾备演练工作。
3.项目验收标准
项目分为初验、终验两个阶段。初验阶段逐项核对本规范书全部技术条款、功能截图佐证材料，所有技术要求全部达标、系统功能无缺失方可通过初验；系统稳定连续运行30个工作日，无重大安全故障、数据丢失、业务中断问题后，组织开展项目终验，出具完整项目验收报告。
4.维保与技术服务保障
1.技术响应：紧急故障于接到通知后0.5小时内到达现场处置；一般故障或需维修事项，于2小时内到达现场，并在24小时内完成故障处理及问题解决；
2.版本升级：维保期内系统软件版本免费升级更新；
3.定期巡检：每季度安排原厂工程师上门现场巡检，出具系统安全运行巡检报告；
4.应急演练：每年配合业主单位完成至少1次实操演练，保障应急处置能力。
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注：
1.本项目鼓励供应商所投产品符合国家节能产品、环境标志产品相关要求。如采购人就本次采购产品列入财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单范围的，供应商应在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准；属上述范围但未提供认证证书或提供不全的，视为未实质性响应采购要求。在其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。
2.供应商所投产品的包装应参照《财政部办公厅 生态环境部办公厅 国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。其中货物类商品包装的材料、结构、层数、空隙率、成本等应符合该标准中商品包装需求标准的规定，兼顾环保与节约。
项目属性：货物类
一、招标项目内容
1.项目名称：扬州数慧城建科技有限责任公司教学设备采购项目
2.项目地址：扬州数慧城建科技有限责任公司
3.最高限价：92万元（含税价），超过最高限价视为无效投标。
4.供货期限要求：10个工作日完成供货，搬迁工作时间按甲方安排实施。 
二、货物需求一览表及主要技术指标参数要求
1.录播系统、图书馆瀑布流、监控
	序号
	设备名称
	招标参数
	单位
	数量

	1
	录播主机
	1.主机需采用ARM架构处理器，具备≥6核CPU，Linux操作系统。
2.★支持通过主机一体化屏幕对电池电量进行可视化监测，以百分比方式显示电量，充电状态、低电量状态、充满完成均有对应的状态提示。（提供具有CMA标识的检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
3.★支持多网互备，有线网络和WIFI网络可以相互备份使用，两个网络链路可以实现动态切换。（提供具有CMA标识的检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
4.主机内置无线视频接入模块，支持≥4路无线视频信号输入。
5.主机采用SSD硬盘，存储容量≥500GB。
6.★支持标准USB音视频信号输出，通过主机Type-C接口可以实现图像和声音同步输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件，支持不小于4K图像输出。（提供具有CMA标识的检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
7.主机能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、导播、远程运维参数设置功能。
8.★内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。麦克风连接成功后，主机会显示无线麦克风连接成功图标，可通过麦表动态查看声音采集状态。（提供具有CMA标识的检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
9.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，≥2个USB类型接口。
10.★支持≥4路高清视频输出，视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出最大分辨率均可达到4K，其中HDMI信号输出≥3路且UVC信号输出≥1路。（提供具有CMA标识的检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
11.支持≥2个线路立体声音频输入；≥2个线路立体声音频输出；支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过一根网线就可以完成≥2个阵列麦克风接入主机，通过一根网线可以实现≥2个麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输。
12.支持录制清晰度设定，支持可选择4K、1080p、720p、VGA、QVGA；支持录制帧率设定，可选择 25fps/30fps/60fps；支持录制画质选择，可选择≥5种等级；录制编码码率≥16Mbps。
13.支持≥2种录制视频自动分段模式：支持按照文件大小分段，可选择500MB，1GB，2GB进行分段录制；支持按照录制时长分段，可选择30分钟、60分钟。
14.支持串口通信，可通过中控协议实现中控控制，控制开关机、开始/暂停/停止录制。
15.★支持通过平台或互联网查看设备在线和离线状态，查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置操作。支持通过平台实现主机的远程升级。（提供具有CMA标识的检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
16.设备支持本地升级、可通过 U 盘实现设备升级，同时支持 OTA 远程在线升级，升级过程支持版本号校验，支持在线下载升级包自动完成升级。
17.主机采用≥15英寸触控电容屏，屏幕色域≥72% NTSC，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。
18.★屏幕需满足无蓝光危害，符合IEC 62471:2006要求， LB限制范围≤0.3。（提供具有CMA标识的检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
19.★主机内置电池模组，电池容量≥16000mAH，可支持≥6小时续航，（提供具有CMA标识的检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
20.★支持4K超清视频远距离传输，在空旷环境下无遮挡可靠传输实时距离≥200m。（提供具有CMA标识的检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
21.为保证设备稳定运行，要求设备平均无故障运行时间（MTBF）≥250000小时。
	台
	1

	2
	导播系统
	1.支持多种画面模式，支持单画面、2种画中画、左右等分、三画面、四画面6种画面合成模式。
2.支持云台摄像机控制，支持 PTZ，≥8个预置位设置及调用；同时支持通过鼠标点击画面进行云台摄像机跟踪，可通过鼠标滑轮实现镜头画面放大缩小。
9.在导播界面的预览窗口可实时观看≥5路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。
3.支持外接导播键盘，可通过导播键盘实现对录播主机的录制控制、画面切换、云台跟踪、预置位设置和调用、音量调节。
4.★支持≥7种导播切换特效，可通过主机的一体化触摸屏可以实现转场特效类型选择设置；特效保持时间支持自定义。（提供具有CMA标识的检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
5.★支持通过U盘导入视频、图片作为片头片尾素材，不少于3种格式；支持单个视频文件≥200MB，单个图片文件≥20MB，可保存≥10个素材；支持设定片头片尾保持时间，片头片尾素材可直接在主机一体化屏幕上进行删除。（提供具有CMA标识的检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
6.支持设定图片台标，支持不少于2种格式，支持≥20MB台标文件，台标大小比例可通过主机一体化屏幕实现设置，台标位置可以通过主机设定在PGM任意位置，支持快速台标位置设定功能，支持≥4个快速位置。
7.支持通过主机一体化屏幕进行云台摄像机控制，可任意转动云台方向，实现步进控制、连续控制。
8.★支持通过主机一体化触控幕的虚拟摇杆拖动幅度实现云台摄像机的变速控制；支持≥3种云台转动灵敏度设置。（提供具有CMA标识的检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
9.★支持通过主机一体化触控幕实现云台摄像机的放大缩小变焦调节。（提供具有CMA标识的检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
	套
	1

	3
	互动系统
	1.支持互动清晰度设置，可设置1080p@60fps的互动清晰度。分辨率可选择1080p、720p，帧率可选择60fps、30fps、25fps。互动画质可选择≥4个等级。
2.★支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登录后显示用户头像和用户名。（提供具有CMA标识的检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
3.支持通过主机的一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播、半自动导播和手动导播；支持通过 PC 客户端软件进行远程导播控制。
4.支持通过 PC 客户端软件支持进行互动听课端列表查看、发言管理功能。
5.★支持进行网络检测，无需通过第三方软件，可在主机的一体化触控屏上主机网络状态；实现对网络连通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息实时检测；在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。（提供具有CMA标识的检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
6.支持课堂互动功能，授课过程中可在主机的一体化触控屏单击听课端画面切换听课端为主画面，并支持与听课端主机实时连麦对讲，进行异地互动。
7.★互动过程中，可在主机的一体化触控屏调出累计视频卡顿次数、累计音频卡顿次数和当前视频参数，其中当前视频参数包括上行/下行带宽，丢包率，视频分辨率，当前句柄数量，CPU使用率。（提供具有CMA标识的检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
8.支持授课预监功能，授课过程中可在授课端主机的一体化触控屏实时显示授课端和参与互动的听课端画面，用户可实时查看授课端拍摄画面和听课端拍摄画面。
9.设备双向互动过程中，在系统总丢包率 50%的网络环境下，视频清晰流畅无卡顿，语音连贯。
10.支持 3Mbps 网络带宽环境下实现 1080P@60fps 视频双向互动。
	套
	1

	4
	视频处理系统
	1.支持合成4K PGM画面，≥5个画面可调。
2.支持多种类型视频信号接入，可接入网络视频信号、高速数字信号HDMI。
3.支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。
4.支持≥3种编码复杂度设置。
5.支持≥2种码率控制方式设置。
6.主机支持通过网络对接入摄像机的设备信息检索。
7.支持接入POE摄像机。
8.HDMI采集通道支持画面缩放，可完成3840×2160p图像采集。
	套
	1

	5
	无线云台摄像机
	1.支持≥1路RJ45网络接口，10M/100M/自适应以太网。
2.支持≥1路HDMI OUT接口，≥1路3.5mm Line in接口，≥1路USB Type-C接口。
3.传感器尺寸≥CMOS 1/1.8英寸，有效像素≥800万。
4.支持最大水平视场角≥60°，最大垂直视场角≥35°。
5.支持不少于40倍变焦，镜头畸变率≤1.5%。
6.支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-27°~87°。
7.支持可变速度转动：水平转速24档可调，最大转动速度≥70°/s；垂直转速20档可调，最大转动速度≥70°/s。
8.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机Type-C接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持1920×1080@30fps输出，兼容主流视频会议软件。
9.支持AAC音频编码方式，音频采样率32kHz，音频采样精度16bit。
10.支持通过无线网络实现电量信息、无线信号强度、摄像机参数、版本信息的显示，并进行设备升级。
11.机身配备1英寸显示屏，支持显示信号强度、连接状态、电量信息、IP地址、音频工作状态。
12.空旷环境下无遮挡可靠传输实时4K超清视频距离≥100m，空旷环境下无遮挡可靠传输实时1080高清视频距离≥250m。
	台
	2

	6
	云台摄像机图像处理系统 
	1.支持畸变矫正功能。
2.支持H.264、H.265、MJPG编码协议。
3.支持≥3种编码等级。
4.支持≥10路RTSP同时拉流，拉流码率≥1080P@30fps。
5.支持基于不同使用场景的摄像机模式选择，包括室内模式、室外模式和专业模式。
6.支持音频混音，支持Mic in和Line in同时输入音频。
7.★支持人员检测，当开启跟踪时，即可实现对人员的跟踪拍摄，无需借助其他定位摄像机。（提供具有CMA标识的检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
8.支持通过录播主机手动划定跟踪目标，摄像机可对目标进行单人跟踪。
	套
	2

	7
	无线麦克风
	1. 麦克风支持≥1个Pogo pin接口，支持通过Pogo pin接口进行充电。整机Pogo pin接口≥2个。
2. 麦克风支持≥1个按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。
3. 麦克风支持≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“－”按钮控制麦克风输出音量。
4. 麦克风标配充电仓，可用于充电及收纳。
5. 麦克风充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态。
6. 整机标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。
7. 麦克风支持≥2种断开连接方式，可通过麦克风放入充电仓自动断开连接、关机自动断开连接。
8. 麦克风支持通过音量调节按钮调节输出音量；音量调节过程中通过麦克风一体化屏幕动态提示当前音量等级。
9. 麦克风支持音量记忆功能，重启后麦克风恢复关机前的音量等级。
10. 支持红外和无线同时配对。
11. ★麦克风屏幕支持显示麦克风电池电量、麦克风配对状态、麦克风所连接的设备、显示当前麦克风接收声音强度、无线连接信号强度。（提供具有CMA标识的检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
12. 支持通过录播系统查看麦克风状态信息，包括版本信息、电量信息、信号强度信息。
13. 支持抗干扰能力，支持自动跳频技术，避免同频干扰问题，同一空间内有多个无线麦克风不会产生相互干扰。
14. 麦克风采用心型指向，麦克风音频采样率≥48kHz，音频采样精度≥16bit。
15. 通信保持状态下，支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m；支持在室内使用场景下，穿墙后有效传输距离≥20m。
	套
	1
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	无线麦克风音频处理系统
	1.麦克风音频编码方式采用LC3 plus。
2.支持啸叫抑制算法，本地扩声时不产生啸叫现象。
3.支持降噪功能设置。
4.支持多通道输入混音。
	套
	1
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	移动录播箱
	1.采用高强度聚丙烯复合材料，箱体承重≥50KG。
2.箱体可抗紫外线辐射，耐强力冲击。
3.支持IP67防护等级。
4.采用四个万向静音轮。
5.具备可伸缩拉杆，人体工学把手，采用包胶设计。
6.内衬采用环保材料，无刺激性气味。
	台
	1
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	远程互动课堂软件
	1.支持微信扫码登录，无需输入账号密码即可登录软件进入课堂。
2.支持显示预约的活动信息，包括直播活动、互动课堂、网络教研的活动类型、活动名称、活动时间、活动状态及对应授课老师。
3.支持搭配互动录播主机，进入录制视频、直播活动、互动课堂、网络教研活动。
4.支持按键拨号形式，在互动课堂与网络教研功能中，可直接拨号呼叫，账号为11位手机号码。
5.支持通过房间号加入互动课堂或网络教研，听课用户可直接输入房间号加入房间中进行互动。授课教师可将邀请网页分享给其他用户，支持通过链接快速加入互动中。
6.支持查看参与互动的教室网络连接情况，可看到彼此的设备网络环境。房间内所有用户都可以查看到每个上台成员的网络情况。支持由低到高至少4档位的信号展示。
7.在进行互动课堂或网络教研时，支持不少于3种角色实时切换。其中主持人角色可将课中任意成员实时设置为授课老师或学生。
8.支持控制学生批注权限。支持根据设备类型，智能授予批注权限，使用交互智能平板的学生将自动获得批注权限。使用其他设备的学生可由主持人、授课老师在课中管理学生的批注权限，学生拥有批注权限可以在课件与白板中进行板书。
9.主持人可以控制锁定房间，锁定后听课成员无法通过房间号、拨号、连接等形式申请加入房间，授课老师无法邀请其他成员加入房间，仅主持人可以邀请其他成员加入房间。
10.授课过程中支持用户调起白板工具，在交互智能平板上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；支持听课成员在交互智能平板上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端。
11.支持用户在云课件中进行远程同步课堂活动，异地教室的学生可同时在交互智能平板上参与活动，支持2个教室的学生同台参与知识趣味活动，活动中双方可相互看到对方操作。支持至少6种类型、70个模板的课堂活动。
12.★支持用户在云课件中进行远程班级竞赛，异地教室的学生可在交互智能平板上进行知识竞赛活动，支持不少于4间教室的学生同时参与竞赛。支持至少3种类型的班级竞赛。（提供具有CMA标识的检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
13.★支持生成拍照上传二维码，使用手机微信扫码后，可直接拍照或选择手机相册的照片，实时上传至授课端，听课成员同步显示照片内容。支持授课老师对照片进行拖动、放大、批注操作。并且支持授权听课成员对照片进行拖动、放大、批注操作。（提供具有CMA标识的检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
14.在活动中，支持讨论功能，所有成员都可在讨论区发送文字信息。讨论区可轻松收起、展开。
	套
	1
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	摄像机三脚架
	1.高强度全金属材质
2.支持伸缩，最大高度不低于2m
3.采用标准1/4英寸螺口
	个
	2
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	全向麦克风
	1.麦克风内置≥8个传感器单元。
2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插。
3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态。
4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。
5.麦克风拾音半径≥8m。
6.麦克风信噪比≥68dB。
7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。
8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。
9.麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。
10.麦克风套件标配2支麦克风和2套安装支架。
	套
	1
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	全向麦克风音频处理系统
	1.支持全频带全双工自适应回声消除算法。
2.支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB。
3.支持自动增益控制。
4.支持啸叫抑制。
5.支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。
6.支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。
7.支持音频参数调节。
8.支持波束成形。
9.支持远程OTA升级。
10.支持连接录播主机作为录播音频输入设备使用，也可连接Windows系统，并为其提供音频输入。
	套
	1
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	资源管理平台
	1. 支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可试用的功能权限；支持管理员查看各角色人数。                                                                                               
2. 支持用户在发布课程时上传相关资料，上传资料格式支持≥5种；课程发布后，观众观看课程时支持下载相关资料。
3. 支持管理员对本校教师申请发布的课程进行审核，监控公开课程资源的质量；可拒绝课程发布，拒绝时需填写拒绝原因。若课程未通过审核，消息中心会自动通知该课程归属老师。
4. 支持用户对已发布的视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容需关联视频对应的时间点。
5. 支持在直播结束前，修改直播的结束时间、名称、封面、课件、直播简介、聊天互动权限等设置。修改原分享的链接和二维码不变，活动调整不会导致原分享链接和二维码失效。
6. 支持在创建直播时添加直播助教，助教进入工作台可进行直播间秩序维护。
7. 支持用户一键生成直播海报或链接进行分享，其他用户通过扫描海报上的二维码或打开链接的方式，观看直播视频。
8. 支持用户生成直播海报后，直接在网页中一键复制图片，并粘贴至微信中发送，无需下载图片保存本地。
9. 支持PC端、移动端通过分享的链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等。
10. ★支持用户在预览课件时，在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，可在开始直播前，预览主讲老师的课件。（提供具有CMA标识的检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
11. 支持教师可选择云课件与直播关联，无需上传本地文件。课件与直播关联后，用户可在活动开始时间前查看云课件。活动开始后，用户可在观看直播视频的同时在线查看已关联的云课件。
12. 直播开始后，可查看直播的人气峰值、观看人次、累计点赞、观众发言次数、签到人数等数据，掌握直播情况。
13. 支持教师选择直播中各时段生成的回放视频，删除不必要的回放片段生成回放视频。回放视频可选择发布至专递示范课、名校网络课堂、名师示范课，其他师生可以观看。
14. 支持用户通过课程、教师、学校名称关键词搜索已发布的课程资源；用户可查看最近搜索关键词记录，能再次查找相关课程。
15. 支持课表逐级汇总，可将教师个人课程计划、学校全体课程计划、区域全体课程计划在一张课表中展示，用户可查看。
16. 支持访问平台网页观看线上课程时，直接在平台网页中参与知识配对、选词填空、趣味分类在线互动答题，完成后可直接查看答题用时和答题排行榜，并可选择继续观看视频或再玩一次。（提供具有CMA标识的检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
17. ★支持用户通过浏览器对本地上传的视频完成在线剪辑，将视频的无效内容删除。进行剪辑后，用户可通过在线浏览窗口，实时查看剪辑内容。（提供具有CMA标识的检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
18. 支持用户拖拽视频起点与终点取出头部或尾部的无效内容，截取保留视频中的重要部分；并可基于时间刻度，将视频分割成若干片段，把无效视频删除。
	套
	1
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	移动支架
	1. 移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒；
2. 承挂≥300kg，整体高度≥2039mm；
3. 支撑立杆采用壁厚≥2mm方通冷轧钢材质，表面酸洗工艺静电黑色喷涂；
4. 承重四脚采用圆滑处理，防止碰伤；
5. 脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮65mm；
6. 脚轮横向间距≥2500mm，纵向间距≥548mm
	套
	1
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	智慧讲台
	1.智能讲台结构：木结构部分均采用E0级木质板材结构，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌面防静电。
2.智能讲台底座尺寸及外观：（长×宽×高）≥ 1100×550×1030 ±5mm，讲台三面环抱式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。
3.智能讲台底座提供大容量收纳空间，可供老师放置无线麦克风、粉笔、键盘、鼠标、作业试卷等，时刻保持讲台桌面干净整洁。
4.智能讲台底座自带4只脚杯，脚杯支持地钉锁定，可确保讲台安装更稳固、牢靠，避免师生椅靠、挪动等行为造成人身伤害。                                                               5.桌面反馈平台尺寸及外观：（长×宽×高）≥ 568mm× 294mm× 156mm，外观悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。
6.桌面反馈屏包含至少21.5英寸电容触摸屏幕，≥10点同时触摸。屏幕采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，厚度≥3mm。
7.桌面反馈屏支持通过触控屏幕对智慧黑板的画面进行控制，同时支持同步显示智慧黑板的画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。
8.桌面反馈屏设置物理实体快捷按键，两侧按键共≥5个。
9.桌面反馈平台具备独立的快捷按键，用户可通过快捷按键对智慧黑板进行一键熄屏、音量加控制、音量减控制。
10.桌面反馈屏至少具备1个可自定义功能按键，可通过软件设置选择按键功能，包括一键启动白板、一键启动视频展台，一键关闭当前应用程序选项功能。
11.桌面反馈平设置≥4个USB充电口，支持接入设备进行充电，方便学校对教学用品的管理及维护。
	台
	1
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	安装及耗材
	设备安装调试及耗材。如：HDMI高清音视频信号线、超五类网络传输线、RVVP线缆、网络综合布线等。
	项
	1
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	多功能瀑布流
	1.系统
（1）软件运行环境不低于Android 12系统。
（2）系统必须具备配套的手机客户端，系统内的资源可通过配套的手机客户端进行扫码，下载资源至手机，下载后的资源，无需网络，随时随地进行阅读；配套的手机端应具备夜间模式转换，文字大小调整等功能；手机客户端可保留相关阅读记录；手机客户端需同时支持ios、android系统。
（3）支持微信等第三方扫描工具进行扫码，扫码后获取在线阅读服务，无需下载客户端，并能将图书分享至朋友圈等社交网络。
（4）支持远程升级，支持一键更新，减少管理成本。
（5）具备完善的后台管理系统，实现用户自主化管理。
（6）具备良好的开放性，可以支持二次开发。
（7）提供完善的售后说明。
2.资源配置
（1）系统应至少支持图书、期刊、视频、专题、图片、动画、少儿音频等多种类型的资源配置到机器上进行展示。
（2）系统支持资源单独、组合展示，可按资源类型分类展示。
（3）图书资源：系统提供不少于3000册正版授权的epub格式电子图书且与原版图书保持原貌一致，如相关图片、目录等，每月定时更新不少于150种热门电子图书。图书可以直接在线阅读，也可通过第三方扫描工具获取在线阅读服务或通过配套的手机客户端扫描图书二维码，下载至智能终端进行离线阅读。同时提供2万余册可选电子书库供用户灵活配置、使用。
（4）视频资源：系统提供不少于400集名师讲坛视频；视频支持单集、系列选集播放，同时支持在线观看或扫码带走观看。
（5）★专题资源：提供不少于500种专题资源，同时支持客户自建专题，为用户提供专题创建工具，可以将文本内容、图片、视频、音频、图书、超链接等资源进行混合编排，形成富媒体专题资源，专题至少支持创建三级目录。支持将创建好的富媒体专题资源，配置到设备呈现。（提供相关功能截图上传）
（6）期刊资源：内置不少于300种优质期刊，可选期刊资源库3000余种，期刊支持在线阅读及扫码带走，同时支持往期查看等。
（7）图片资源：支持图片资源展示，支持单张或者多张展示、支持查看图片简介内容、支持手动放大缩小查看图片。
（8）少儿音频资源：提供不少于2000集国学系列有声音频，内容涵盖贴合小学、中学、高中的音频资源，如《声律启蒙》《诗经》《笠翁对韵》等系列。音频均支持在线播放及扫码带走。
（9）少儿动画有声绘本资源：提供不少于400种少儿动画有声绘本资源，可以直接在设备上进行在线观看、互动。
（10）★瀑布流系统提供不少于6种特色主题皮肤包，可供用户选择，根据不同的节日热点，可切换展示贴合时下的主题瀑布流。（提供相关功能截图上传）
3. 系统管理后台
（1）支持管理瀑布流设备，支持对设备信息进行查看、在线/离线状态监控等，亦支持屏保修改、主题换肤、背景图修改等操作。
（2）支持图书、期刊、视频、专题、图片、动画、少儿音频等多种资源的管理配置，用户勾选对应的资源分类后，可一键推送至设备进行展示；支持将单位自有版权的图书资源配置到设备进行展示。
（3）支持视频管理，用户可通过后台创建视频分类及视频信息，可对上传的视频信息进行增删改查等操作。
（4）支持图片管理，用户可通过后台创建图片分类及图片信息，可对上传的图片信息进行增删改查等管理操作。
（5）支持专题管理，用户可通过后台创建专题分类及专题信息，可对上传的专题信息进行增删改查等管理操作。
（6）支持资源导航功能，用户可自主选择开启或关闭导航功能，开启该功能后，在设备界面可以按照资源名称首字母对资源信息进行快速查找。
（7）提供手机端管理模块，可对常用功能进行快速配置管理，如设备信息查看、在线/离线状态监控、主题切换、屏保配置、任务插播发布等常用操作。
（8）对于配置多种资源的瀑布流，支持自定义设置各资源瀑布流间的自动切换，同时支持资源瀑布流与应用之间的切换展示，可自定义设置切换间隔时间，亦可设置默认自动轮播。
（9）支持远程对硬件设备进行关机、重启、截屏等常用操作，包括支持远程设置定时开关机时间，便于用户管理。
（10）支持数据统计功能，可以查看本单位设备及资源使用情况，如下载量、点击量、阅读量等数据。支持按照单台设备、按月等条件快速检索查看相关统计数据。
4. 其他功能
（1）支持配置多种资源到瀑布流设备，各资源内容可通过资源切换按钮进行快速切换展示。
（2）支持自定义设置资源展示流动动效，可随机、自定义展示入场动画、出现动画等加载效果。
（3）支持上下快速滑动，用户可通过手指上下滑动，改变资源的流动速度，快速浏览，同时可自定义设置流动方向和流速，资源展示列数、横数支持自定义设置。
（4）★除常规的资源内容展示外，系统还支持配置应用至瀑布流设备，已配置的应用以图标的形式悬浮于瀑布流右侧区域，不影响设备的资源展示，用户通过点击应用图标，打开该应用进行浏览。（提供相关功能截图上传）
（5）系统应支持同时配置多个应用设备。
（6）系统支持添加待机屏保，支持单张、多张轮播展示。
（7）支持资源背景图进行自定义更换展示。
（8）图书、期刊、视频、专题资源支持断网离线扫码带走，无网络时亦可正常展示流动。
	套
	2

	20
	监控
	监控位置：实验室
不低于200万元像素，包安装且需要与学校现有监控系统对接、兼容。
	台
	27



2.扩声系统
	序号
	设备名称
	招标参数
	单位
	数量

	（一）
	政治学科基地
	
	

	1
	专业音箱
	1.标称阻抗：8
2.持续功率：300
3.推荐功放：300-600
4.频率响应：50—18K
5.灵敏度：96
6.最大声压级：126
7.指向性：H90xV70
8.内置10"低音单元和1.75"高音喇叭，
9.号角覆盖角度90°×50°。
10.扬声器单元通过电脑精密校准使其相位、频响曲线平滑，全箱采用夹板制成，箱体内部的金属连接件将箱体连接为一体，使箱体可靠性提高。
	只
	4

	2
	二通道专业功放
	1.过载与短路保护：此功放全部采用自恢复式短路保护，动作时不用跳继电器，短路故障解除后电路自动恢复工作状态。
2.智能削峰限幅器：此功放设有智能削峰限幅器，当音乐信号过大，出现削峰时，该电路动作，自动将音乐信号压小，以防损坏音箱与伤害听众。
3.开机软启动，此功放设有开机软启动电路，防止开机时向电网吸收大电流干扰其他用电设备，并保护机器电源开关。
4.过热保护，此功放内设有自动过热保护，当此放大器的通风受阻或环境温度过高导致机内温度过高时，过热保护电路动作，音乐被断开，当温度降下时，机器恢复工作状态。
5.风扇调速：此功放设有风扇自动调速功能、风速随机内工作温度变化而自动调节风速。
6.立体声输出功率2×400w/8Ω；2×500w/4Ω；桥接1050W/8Ω;
7.频率响应20Hz-20KHz（+0,-5dB）；
8.输入阻抗20KΩ（平衡）；10KΩ（不平衡）；
9.灵敏度0.775V,1.44V两档可调；
10.谐波失真<0.5%；
11.信噪比98dB；
12.阻尼系数>250；
13.电压增益35dB；
	台
	2

	3
	调音台
	通道3段均衡加中频可选2编组
3组辅助输出
1组返回
100mm高精度对数式衰减推子
24BitDSP效果器
7段主控均衡
1组立体声输出
USB录音，播放功能
48V幻象电源
通道哑音功能
	台
	1

	4
	数字音箱管理器
	1.音箱管理器支持多路模拟信号输入输出，用于多扬声器场景信号分配管理；
2.内置高性能DSP处理芯片，24bit,48kHz处理能力，高性能A/D及D/A转换器；
3.自带TFT交互液晶屏，快捷调参嵌入式GUI界面；
4.具有稳定性和线性相位的512阶自定义FIR滤波器；支持导入第三方软件生成的FIR参数，支持图形化界面显示
5.输入通道包含：静音、增益、延迟器（0-180ms）、31段图示均衡器、扩展器、压缩器、音器、增益功能；
6.输出通道包含：延时器（0-60ms）、分频器（巴特沃斯/贝塞尔/林克威治滤波器类型12dB/24dB/36dB/48dB滤波器斜率、FIR滤波器）、15段参量均衡器、增益、限幅器功能；
7.专业PC端控制软件，通过USB或RJ45线进行连接，实现PC软件控制设置；
8.软件可添加、路由管理多台在线设备；
9.支持输入输出通道复制功能；
10.支持输入输出通道相互绑定功能；
11.支持多组场景保存、调用及导入、导出功能；
12.面板配置旋转编码器选择菜单的开关，操作便捷。
13.配置双向RS232接口、标准以太网控制接口，开放相关协议文档
1）模拟接口：2路平衡输入+6路平衡输出
2）频率响应：20-20KHz，±0.2dBu
3）最大输入电平：+20dBu，平衡输入
4）最大输出电平：+20dBu，平衡输出
5)THD+N：<0.002%@4dBu
6）通道隔离度：105dB@1KHz
7）采样率：48KHz
8）量化位数：24bit
9）本底噪声：-90dBu
10）输入阻抗：20KΩ
11）输出阻抗：100Ω
12）工作温度：-10-50℃
	台
	1

	5
	反馈抑制器
	1.双通道自动反馈抑制；
2.两个独立通道，共计48个滤波器；
3.每通道24个陷波器，自由设置动态及静态；
4.采用32位浮点DSP、24位AD/DA、96K采样频率；
5.陷波器分辨精度1Hz，工作频率20-20kHz；
±10Hz移频设置；
6.系统每通道提供噪声门、增益、8段PEQ、压缩器；
7.系统提供USB及RS-485接口连接上位机及中控设备。
8.★面板标配2寸TFT高清显示屏，能看到实时陷波器工作数量和移频强度，显示屏能显示出设备型号（提供产品实物面板图片佐证并加盖公章）
	台
	1

	6
	真分级一拖二话筒
	接收机技术参数
机箱规格：标准1U机箱
频道组数：双通道
载波频段：UHF631MHZ-695MHZ
调制方式：FM
振荡方式：PLL相位锁定频率合成器
频率稳定性：±0.0005%
灵敏度：在偏移度等于25KHz，
输入6dBμV时，S/N>60dB
最大偏移度： ±45kHz
频带宽度：50MHz
综合 S/N比：108dB
综合 T.H.D.<0.4%@1KHz
综合频率响应： 60Hz~18kHz±3dB,
最大输出电压：平衡式：-20dBV/100Ω, 
非平衡式：-4dBV/5KΩ. 输出插座：XLR平衡式及6.3φ不平衡式插座
面板按键：手持话筒、腰包发射器和短杆会议话筒，按键切换和显示
工作有效距离：一般200米（空旷地方）
供电：100-240VAC50/60Hz，10W
手持发射机参数
振荡模式：PLL相位锁定频率合成器
谐波辐射：〈-63dBm
频带宽度：80MHz
最大偏移度： ±45KHz
功率输出：30mW 
频率响应：50Hz~18KHz
最大输入声压：130dBSPL
音头：动圈式
RF 功率输出：8mW;8mW/15mW(Selectable)
电池： AA×2
电流消耗：<110mA
电池耗电：Almost6Hours
	台
	1

	7
	8路智能电源控制器
	1.铝合金面板，高档大方。
2.8路单独控制，方便直观，你关掉任何一路电源数字显示电路，即时知道当前工作电压。
3.电子锁功能，防止别人误操作机器。
4.串联控制端口，能同时几台电源时序器串联起来操作。
5.配有12V照明供电端口LAMP。
6.电源插座各路输出最大电流：10A
7.通道间隔切换时间：2秒
8.电源：AC220V/50—60HZ
	台
	1

	8
	机柜
	1.类型：网络机柜
2.容量：22U
3.标准：符合ANSI/EIARS-310-D、DIN4149...
4.门及门锁：高密度网孔前门及高密度网孔双开
5.材料及工艺：全部选用SPCC优质冷轧钢板制作
	个
	1

	9
	辅材
	材质：PVC适用对象：中型管径：20mm，金银线、音频线、音箱支架、音频跳线、音频跳线、音频跳线、欧姆头等
	批
	1

	（二）
	音乐教室
	
	

	1
	音箱
	1.类型：全音域两路音箱（两分频）
2.频率响应：不劣于55Hz-19KHz(-3dB)
3.灵敏度：≥92dB1.0W/1m
4.声压级：≥112dB（连续）。118dB（峰值）
5.阻抗：8Ω
6.额定功率：≥100W；峰值功率：≥400W
7.单元配置：LOW：不劣于1×8"（Φ36mm音圈）
HI：不劣于1×1"（Φ25mm音圈）
	只
	2

	2
	功放
	1.额定输出功率：8Ω立体声≥200W×2
2.额定输出功率：4Ω立体声≥380W×2
3.额定输出功率：8Ω桥接≥760W
4.信噪比：105dB
5.输出电路：AB类
6.转换速率：≥45V/us
7.频率响应范围：20-20kHz,±0.3dB
8.输入阻抗：平衡20k欧姆，非平衡10k欧姆
9.输入连接方式（各通道）：母卡侬、LINK公卡侬
10.输出连接方式（各通道）：四芯音箱方座，凤凰端子
11.电源输出：功放后面板内置6路220V电源时序输出插座
12.远程控制：功放后面板具有远程控制端口，可与音频矩阵处理器及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制该功放和内置的六路电源时序输出开关机
13.保护功能：短路、限幅、直流、过热、过载、软启动
14.LED指示：保护灯，限幅灯，信号指示灯，电源指示灯。
15.显示屏：功放前面板LCD显示工作温度、日期、时间、工作电压
16.参数设置：功放前面板具有2个日期时间参数设置按钮
17.冷却：温控变速风扇，穿过散热片，从前至后通风散热
	台
	1

	3
	调音台
	1.输入：12路线路输入，其中6路单声道输入，4组立体声输入，1组2TR输入
2.输出：立体声主输出L、R；编组×2；一组MONITOR控制室立体声监听输出；一路立体声监听耳机输出；辅助AUX×2，具有两路辅助发送接口，以及一路立体声辅助返回接口
具备分离开关的录音机输入/输出，将讯号发送到控制室和主混音输出
3.效果器：内置24BT高精度数字DSP效果
4.幻象供电：每路带单独48V幻象供电开关
5.衰减器行程：日本原装ALPS60mm高精度衰减器推子
6.具有脚踏开关输入输出接口
	台
	1

	4
	数字音频处理器
	1.平衡式话筒/线路输入：≥2路，平衡式输出：≥4路
2.设备后面板带有不少于3个RJ45网络端口，1个用于PC通过软件控制设备，2个DANTE数字信号输入输出（可选配DANTE功能）；
3.设备后面板带有1路光纤、1路同轴数字信号输入端口，可通过PC控制软件和机器面板两种方式操作选择使用
4.设备前面板带有一个AES/EBU数字音频输入端口，可通过PC控制软件和机器面板两种方式操作选择使用；
5.设备后面板自带一个REMOTESWITCH远程控制端口，与带远程控制功率放大器及电源时序器通讯并控制其开关机，远程控制中的功放/电源时序器的开启、关闭可以通过软件以及机器面板两种方式操作
6.每路输入通道在软件界面和处理器面板通过按键旋钮可选择除Analog（模拟信号）之外还有Dante、AES/EBU、Cobranet、MADI、Ethersound、Optical、coaxial、N-net等多种数字信号
7.设备具有一个5寸宽屏信息显示屏，可显示设备名称、场景名、设备IP、以及调试参数等；
8.音频矩阵处理器可实现以太网远程跨网段控制，可远程实时对设备进行调试和维护
9.设备后面板自带一路RS-232中控控制端口；
10.24bit/96KHz取样频率，高性能A/DD/A转换器和32-bit浮点DSP处理器；
11.软件界面支持：中文、英文、繁体
12.输入DSP配套软件具有多种音频处理器模块：噪声门、输入参量均衡器、延时器、矩阵混音器、输出参量均衡器、分频器、输出延时器、压缩器，限幅器，调音推杆，信号指示表和信号发生器等；
具有30个场景设备存档，可设定任意一个为开机档，其他随时调用，具有导入存档、导出存档、导入存档包、导出存档包，可方便的保存、调用、删除、清除设备存档参数；
13.设备具有USB端口、TCP/IP网络端口2种方式连接通过PC控制软件对设备进行操作控制；
14.输入、输出均衡器调试好后可方便地做EQ存档，可保存40个EQ参数供现场调用；
15.机器软件支持多台设备分组联调、通道联调、DSP参数联调，方便现场系统搭建调试
	台
	1

	5
	无线手持话筒
（一拖二）
	1.2通道接收、采用UHF频段、PLL数字频率
2.200组可选频点、手咪通用，抗干扰能力强
3.发射LCD显示频道和电池电量，电池低压闪烁至0.5V自动关机
4.接收各通道LCD分别显示：频率频道、射频强度、天线内部分极及菜单内各指标调节内容
5.发射器分两级功率调节，低功率30米、高功率80米（空旷地区）
6.具有一键自动搜空闲频点功能、一键锁定频率功能
	套
	1

	6
	辅材
	国标辅材，机柜
	项
	1

	（三）
	古典音乐教室
	
	

	1
	音箱
	1.单元配置：1x10″低音单元65芯音圈，8Ω，156磁；1x34mm高音单元34芯音圈，1″口径，8Ω；
2.号角材质：ABS，号角可调；
3.音箱材质：15mm高密度纤维板；
4.表面处理：水性环保黑色点漆；
5.音箱铁网：1.5mm厚板材，网孔￠5㎜钢网内衬防尘棉；
6.吊挂方式：底部支撑孔，顶部侧面吊挂、双侧面钢丝绳吊点；
7.频响范围：50Hz-20KHz；
8.灵敏度：96dB；
9.额定功率：≥200W；
10.最大声压级：119dB；
11.阻抗：8（Ω）；
12.分频点：2.5KHz；
13.覆盖角：80°×60°（H×V；
14.连接器：SPEAKONNL4×2PIN1+/2+POS.PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头）；
15.吊挂硬件：18xM8吊点、底托、M8×35㎜吊环螺栓、万向壁架（1015A）；
	对
	2

	2
	功放
	1.立体声功率（THD=1%）：8Ω≥350W*2），4Ω≥550W*2）；
2.桥接功率：8Ω≥900W）；
3.频率响应：20Hz-20KHz(-0.25dB)；
4.输入灵敏度：0.775V/1.2V；
5.总谐波失真（1KHZ，正常工作条件）：0.02%；
6.输入阻抗：20KΩ；
7.信号信噪比（A计权）：≥108dB；
8.信道分离度〉70dB；
9.阻尼系数〉350；
10.转换速率：40V/μS；
11.保护：短路、过载、过流、低阻、直流失调、过热、开机防浪涌冲击；
12.冷却：根据机器内部温升自动调节风扇转速（无级调速）；
	台
	1

	3
	数字效果器
	1.采用32位高性能DSP和AD/DA，24位/48K采样纯数字的专业；
2.LCD彩色高分辨率中英文显示1.77寸屏；
3.手机APP调试；
4.双模蓝牙，播放高品质音乐的同时可用手机安卓APP和苹果APP控制机器；
5.U盘音乐播放功能，支持MP3/WMA/WAV/FLAC/APE多种格式；
6.输入接口：MIC:2路有线话筒，分A/B组，MUSIC：莲花（IN1/2）。光纤（Optical）。同轴（Coaxial）。U盘。蓝牙；
7.输出接口：6个卡侬（XLR）6声道输出，1个立体声录音输出；
8.输入双5段参量/7段定频。混响5段。回声5段，MUSIC：双5段参量/7段定频；
9.独特的麦克风反馈拟制算法，有4级强度可调；
10.管理者、用户和初级模式，密码管理；
11.密码按键锁的功能；音量初始值和最大值；
12.拥有10组用户参数存储和调用；
13.VOD点歌控制接口RS232，无线红外遥控功能；
14.免驱动USB接口连接，实时通过PC软件控制全部参数
	台
	1

	4
	8*8数字音频矩阵处理器（AEC/ANC）
	1.8路独立模拟音频平衡输入，8路独立模拟音频平衡输出，支持各类麦克风信号输入和音乐信号输入；
2.带AEC自适应声学回声消除功能，6级尾长效果调节，带ANC自适应主动噪声消除功能，4级强度调节；
3.每路麦克风输入48V幻相电源开关，可以匹配不同灵敏度的各类麦克风；
4.内置白噪声。粉红噪声。正弦波三种不同测试信号音源，可以作为各类系统检测音源；〖1〗每路输入带主动反馈抑制功能，两档调节；
5.带AUTOMIX共享增益型自动混音器，每通道独立调节，具有10级优先档位，可调节斜率和响应时间；
6.内置强大的矩阵混音功能，全开放架构，自由设置，每路混音还可以独立调节混音量，匹配增益更方便，直观查看和调试信号路由情况；
7.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、31段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除；
8.输出通道：10段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；〖9〗带视像跟踪控制功能，RS232/485接口，支持摄像头控制PELCO-D/PELCO-P/VISCA等协议；配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）；
10.标配USB（TYPE-B）口：支持免驱自动连接软件调试；内置U盘功能，存放软件和说明书；
11.支持手机APPTCON软件网络控制，支持4寸触控屏线控控制；
12.Mconsole统一管理，可通过USB/RS232/RS485/TCPIP多个接口连接控制设备，TCPIP控制口还可以实现局域网远程。多台设备控制，多台设备同步参数，联调参数等强大功能；
13.支持中控指令，软件自带中控协议，可通过RS232/RS485/TCPIP实现中控控制功能；
14.最大输入电平12dBu/Line,-7dBu/Mic；
	台
	1

	5
	数字反馈抑制器（升级款）
	〖1〗显示采用分辨率为144×32的汉字显示屏，LCD屏显示6段输出显示电平；
〖2〗可任意对每通道24个滤波器编辑固定和动态反馈点数量进行全自动窄带陷波式反馈抑制；
〖3〗每通道提供压缩。限幅。噪声门等功能设置；
〖4〗LCD屏显示每通道24个总计48个led灯啸叫点数量可直观展示系统已搜索到的啸叫点；
〖5〗输入输出通道分别提供1组2路同轴。AES.光纤数字信号接口，2路平衡式模拟信号接口；
〖6〗采用92KHz采样频率，32-bit高性能DSP处理器及24-bitA/D及D/A数模转换芯片；频率响应：20Hz-20KHz（-0.5dB）；信噪比：100dB；失真度：<0.01%；通道分离度：110dB（1KHz）；
〖7〗为适应不同场景的转移使用，设为可一键清除自动获取的滤波器设置；
〖8〗可通过面板的bypass/on按键切换工作模式为直通或抑制；
〖9〗单机可存储30组用户程序，存储压缩。限幅。噪声门等参数，关机前设备会自动保存所获取抑制的啸叫参数，在下次开机后无需重新获取相关抑制啸叫的参数；
〖10〗可通过面板的系统键来设定密码锁定操作功能，以防止非相关人员对设备的误操作；
	台
	1

	6
	合唱话筒
	〖1〗指向性：心型指向；
〖2〗灵敏度：－52dB±1.6dBat1kHz(0dB=1V/Pa)
〖3〗电源：8—50V幻象电源；电流约1.8mA
〖4〗信噪比S/N：70.5dB(A);1KHz@1Pa(94dBAPL)
〖5〗谐波失真：THD0.7%/1KHz；声压级：94dB
	只
	3

	7
	四编组12路调音台
	〖1〗十二路通道输入（8路话筒+4路立体声）+4路辅助返回输入，12路输出（2路主输出+4编组输出+1路MONO输出+4路辅助输出+1路立体声监听输出；
〖2〗高保真MIC电路，单通道每路输入带独立48V电源开关；
〖3〗单通道输入每路具备100Hz低切功能，单通道每路输入带PAD衰减按键（可以衰减信号20dB）；
〖4〗单通道每路输入带卡侬和6.35两种输入口，单通道每路带断点功能（即INSERT插入功能），方便单路外接设备；
〖5〗单通道输入高中低3段均衡，中频可扫频；立体声高低两段均衡；
〖6〗四路辅助输出，AUX1和AUX2为推子前信号，AUX3和AUX4为推子后信号；AUX4和效果发送旋钮共用；
〖7〗每路带左右声像旋钮，每路带静音开关，静音指示灯和专属型透明按键结合；
〖8〗输入每路带主输出MAIN开关，编组G1G2开关，编组G3G4开关，可以组合多种模式；
〖9〗输入通道每路带PFL监听按键，PFL按键透明设计，内置LED指示灯，直观紧凑；
〖10〗第一组立体声输入具备6.35和RCA（莲花座）两种接口，并有切换开关，接线和操作更灵活；第二组立体声输入和USB播放模块共用，有切换开关，操作灵活；
〖11〗具备USB声卡功能，可以直接通过USB线与其他设备（如电脑）进行连接，可以实现数字音频信号的输入输出传输，进行录音直播等操作；
〖12〗高品质DSP内置效果器，32种效果模式可选，适应不同的场所使用，单独的LCD显示屏，实时显示效果种类，和蓝牙播放模块形成双屏显示；
〖13〗每路编组的信号可以独立地加入主输出左或主输出右，具有独立的选择开关；
〖14〗两路主输出，输出为平衡的卡农接口，输出信号由一个双联的100mm推子控制；
〖15〗具备RCA（莲花座）的录音输入输出接口，录音输入由选择开关切换信号是否加入主输出，录音输出信号和主输出同步；
〖16〗两组立体声返回输入，返回音量由旋钮控制，第一组返回可以选择加入编组1，2或主输出，第二组返回可以选择加入编组3.4或主输出；
〖17〗具有电平指示表，由标准的4组12段LED光柱组成，具备切换开关；即可以显示PFL,AFL和主输出信号，也可以切换后显示编组1到4的输出信号；
〖18〗具有MONO输入接口，主输出信号左右叠加后输出到MONO平衡接口，并有独立的旋钮控制音量大小，可以方便外接低音功放或其他设备；MONO具备PFL监听开关，方便了解前面的信号大小；
〖19〗100mm推杆；输入输出通道的推杆为100mm长行程设计，调节更加精细；内置大功率开关电源，宽电压范围，外接通用型电源线，使用便捷；
〖20〗频率响应：20Hz~20KHZ(+1，-3dB)。
	台
	1

	8
	电源时序器
	〖1〗配备3.5寸彩色TFT-LCD可触控显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，信道开关状态；
〖2〗8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999秒）；
〖3〗每个通道可以独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用；
〖4〗每通道独立滤波器消除电磁干扰，为每路提供稳定的电流；
〖5〗内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道；
〖6〗欠压、过压保护，可自定义设置保护值；
〖7〗配置RS232和RS485接口，支持级联、中央设备控制；
〖8〗额定输出总电流：40A，单路输出电流：20A。
〖9〗输入电源：AC100~240V50~60Hz；
〖10〗单路额定输出电流：20A；
〖11〗额定输出总电流：40A；
〖12〗时序控制每步时间间隔：0.1～999s；
〖13〗USB界面：DC5V/500mA；
〖14〗电源输出接口：8路智慧控制，1路直通输出；
	台
	1

	9
	UHF一拖二无线话筒
	〖1〗自动人手感应技术，话筒离开人手静止后3内秒自动静音（任意方向，任意角度放置均可），5分钟后自动节能进入待机状态，15分钟后自动关机并且彻底切断电源；
〖2〗数字导频技术，彻底解决相互串频现象，永不串频，配置有啸叫抑制功能电路；
〖3〗超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度；频率范围：640-690MHz，
〖4〗100×2个信道，信道间隔250KHz；
〖5〗调制方式：调频（FM）；频率稳定度：±10ppm；
〖6〗支持2路XLR输出、一路混合输出，两路音量单独调节；具有V/A显示屏显示信道号与工作频率；带射频电平显示，音频电平显示，频道菜单显示手持具有静音显示；
〖7〗音频频响：40—18000Hz，接收灵敏度：-95~-67dBm；
〖8〗采用超外差二次变频接收机方式，谐波失真：≤0.5%，信噪比：≥110dB；
〖9〗具备可调发射功率和可调静噪门限，接收机后面板设外置静噪控制旋钮，可根据需要在10米—80米之间灵活设置有效操作半径。
	套
	1

	10
	简易机柜
	〖1〗专业航空机柜，行业标准尺寸设计；
〖2〗颜色：黑色G；
〖3〗选用优质8mm防火板制作，安全耐用；
〖4〗容量：16UHL；
〖5〗尺寸：600*500*960mm；
	个
	1

	11
	卡侬公对卡侬母信号线（1.5米）
	〖1〗品名：卡侬公对卡侬母信号线；
〖2〗型号：JC-BR2；
〖3〗长度：1.5米；
〖4〗材质：PVC+ABS+锌合金；
〖5〗三体针头：黄铜镀银。
	条
	12

	12
	3.5转双莲花信号线
（1.5米）
	〖1〗品名：3.5转双莲花信号线
〖2〗型号：JC-BR3；
〖3〗长度：1.5米；
〖4〗线芯数量：2芯；
〖5〗线芯材质：裸铜线；
〖6〗颜色：黑色。
	条
	1

	13
	2*1.5㎡专业工程音箱线
	〖1〗专业级高保真音频信号传输线缆；
〖2〗双铝箔屏蔽，抗氧化防干扰，增强音质；
〖3〗精炼铜导体，低电阻损耗小，具备更强的导音效果；
〖4〗紧密绞绕结构，柔软度和耐用性更强；
〖5〗多应用于室内小型会议室。咖啡厅。家庭影音，背景音乐等扩声工程。
主要配置描述：
〖1〗品名：2*1.5㎡专用工程音箱线；
〖2〗型号：JC-CR7；
〖3〗长度：100米；
〖4〗导体：金炼铜；
〖5〗屏蔽：金银铝箔；
〖6〗芯线规格：0.39㎡*2
〖7〗线型尺寸：Ф3.0*6.0mm
〖8〗包装：精美PE膜（1卷独立包装）。
	卷
	1

	（四）
	舞蹈教室
	
	

	1
	音箱
	1.类型：全音域两路音箱（两分频）
2.频率响应：不劣于55Hz-19KHz(-3dB)
3.灵敏度：≥92dB1.0W/1m
4.声压级：≥112dB（连续）。118dB（峰值）
5.阻抗：8Ω
6.额定功率：≥100W；峰值功率：≥400W
7.单元配置：LOW：不劣于1×8"（Φ36mm音圈）
HI：不劣于1×1"（Φ25mm音圈）
	只
	2

	2
	功放
	1.额定输出功率：8Ω立体声≥200W×2
2.额定输出功率：4Ω立体声≥380W×2
3.额定输出功率：8Ω桥接≥760W
4.信噪比：105dB
5.输出电路：AB类
6.转换速率：≥45V/us
7.频率响应范围：20-20kHz,±0.3dB
8.输入阻抗：平衡20k欧姆，非平衡10k欧姆
9.输入连接方式（各通道）：母卡侬、LINK公卡侬
10.输出连接方式（各通道）：四芯音箱方座，凤凰端子
11.电源输出：功放后面板内置6路220V电源时序输出插座
12.远程控制：功放后面板具有远程控制端口，可与音频矩阵处理器及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制该功放和内置的六路电源时序输出开关机
13.保护功能：短路、限幅、直流、过热、过载、软启动
14.LED指示：保护灯，限幅灯，信号指示灯，电源指示灯。
15.显示屏：功放前面板LCD显示工作温度、日期、时间、工作电压
16.参数设置：功放前面板具有2个日期时间参数设置按钮
17.冷却：温控变速风扇，穿过散热片，从前至后通风散热
	台
	1

	3
	调音台
	1.输入：12路线路输入，其中6路单声道输入，4组立体声输入，1组2TR输入
2.输出：立体声主输出L、R；编组×2；一组MONITOR控制室立体声监听输出；一路立体声监听耳机输出；辅助AUX×2，具有两路辅助发送接口，以及一路立体声辅助返回接口
具备分离开关的录音机输入/输出，将信号发送到控制室和主混音输出
3.效果器：内置24BT高精度数字DSP效果
4.幻象供电：每路带单独48V幻象供电开关
5.衰减器行程：日本原装ALPS60mm高精度衰减器推子
6.具有脚踏开关输入输出接口
	台
	1

	4
	数字音频处理器
	1.平衡式话筒/线路输入：≥2路，平衡式输出：≥4路
2.设备后面板带有不少于3个RJ45网络端口，1个用于PC通过软件控制设备，2个DANTE数字信号输入输出（可选配DANTE功能）；
3.设备后面板带有1路光纤、1路同轴数字信号输入端口，可通过PC控制软件和机器面板两种方式操作选择使用
4.设备前面板带有一个AES/EBU数字音频输入端口，可通过PC控制软件和机器面板两种方式操作选择使用；
5.设备后面板自带一个REMOTESWITCH远程控制端口，与带远程控制功率放大器及电源时序器通讯并控制其开关机，远程控制中的功放/电源时序器的开启、关闭可以通过软件以及机器面板两种方式操作
6.每路输入通道在软件界面和处理器面板通过按键旋钮可选择除Analog（模拟信号）之外还有Dante、AES/EBU、Cobranet、MADI、Ethersound、Optical、coaxial、N-net等多种数字信号
7.设备具有一个5寸宽屏信息显示屏，可显示设备名称、场景名、设备IP、以及调试参数等；
8.音频矩阵处理器可实现以太网远程跨网段控制，可远程实时对设备进行调试和维护
9.设备后面板自带一路RS-232中控控制端口；
10.24bit/96KHz取样频率，高性能A/DD/A转换器和32-bit浮点DSP处理器；
11.软件界面支持：中文、英文、繁体
12.输入DSP配套软件具有多种音频处理器模块：噪声门、输入参量均衡器、延时器、矩阵混音器、输出参量均衡器、分频器、输出延时器、压缩器，限幅器，调音推杆，信号指示表和信号发生器等；
具有30个场景设备存档，可设定任意一个为开机档，其他随时调用，具有导入存档、导出存档、导入存档包、导出存档包，可方便地保存、调用、删除、清除设备存档参数；
13.设备具有USB端口、TCP/IP网络端口2种方式连接通过PC控制软件对设备进行操作控制；
14.输入、输出均衡器调试好后可方便地做EQ存档，可保存40个EQ参数供现场调用；
15.机器软件支持多台设备分组联调、通道联调、DSP参数联调，方便现场系统搭建调试；
	台
	1

	5
	无线手持话筒
（一拖二）
	1.2通道接收、采用UHF频段、PLL数字频率
2.200组可选频点、手咪通用，抗干扰能力强
3.发射LCD显示频道和电池电量，电池低压闪烁至0.5V自动关机
4.接收各通道LCD分别显示：频率频道、射频强度、天线内部分极及菜单内各指标调节内容
5.发射器分两级功率调节，低功率30米、高功率80米（空旷地区）
6.具有一键自动搜空闲频点功能、一键锁定频率功能
	套
	1

	6
	辅材
	国标辅材、机柜
	项
	1



3.其他
	序号
	设备名称
	招标参数
	单位
	数量

	（一）
	心理咨询室
	
	

	1
	减压心立方
	1.压力自测：运用PSTR专业压力测试量表，从生理、情绪、行为、认知等维度对来访者的心理压力进行评估。评估完成后出具详细的报告文件，且提供食疗建议，帮助用户调节生理状态。
2.健康监测：运用专业身心评估算法采集用户各项生理指标数据，专用生理指标采集仪采集用户HRV/心率/血氧/RR间接/PNN50等数据解析并生成图文报告，由折线图、柱形图、雷达图、饼状图、散点图呈现用户的抗压、血液活性、情绪稳定、自主神经、疲劳程度、呼吸、情绪状态、RR间接的数据，并且根据这些数据自动给出心率脉搏/血氧饱和度/HRV变异性的指标建议，并提供训练建议以及食疗建议。根据所采集的用户生理数据自动推荐适合用户的调适音乐。
3.氛围催眠：运用各类生活音频，为用户营造一个舒适的催眠环境，通过组合各类音频形成催眠处方，最多可选择6种音频为用户营造舒适的想象环境，提供150种以上的无损SQ氛围音频，例如：化学课、夏日虫鸣、夜阑听雨、语文课等音频，用户最多可以选择三种音频组合成能够让自己形成睡眠反射的音频，快速进入自己的场景。
4.音乐调适：22大类心理音乐（补充心理“维生素”、催眠气功系列、催眠圣经配套、催眠音乐、放松类、抚慰悲伤治疗曲目、缓解身心疲劳、激发脉轮神奇音乐、激扬类、精神忧郁治疗曲目、冥想放松、失去信心的音乐处方、实用催眠、抒发类、睡前催眠、调节身心、消除敌对、消除焦虑治疗曲目、心灵成长系列、振奋精神、振奋类、中医五行类）154首心理音乐。
5.冥想放松：学生减压3节、学习冥想2节、做情绪的主人6节、高考冥想10节、5天情绪自调冥想5节、6天缓解焦虑6节、7天基础冥想7节、7天舒眠冥想 7节、7天幸福冥想 7节、7天专注冥想 7节、7自愈安眠7节、 8天修禅冥想8节、30天冥想训练营30节、大自然的声乐 10节、聆听内心的声音 2节、放松静心 9节。  
6.视频放松：鼻腔放松、腹式放松、肌肉放松、控制呼吸法、放松训练，等。
7.调节训练：菩提树、秘密花园、神箭手、蒲公英、破土而生、梵高星空等6款游戏，设置简单、一般、困难三个级别，训练结束后系统自动生成关于训练的各项数据报告提供给心理工作者进行参考。
8.趣味测试：提供大量心理趣味测试量表，提升用户的心情指数以及普及心理健康知识。
9.心理电影：为用户提供多个心理相关电影，丰富心理教育相关知识。
10.心理科普：提供丰富的心理学相关知识，包含：社会心理学、心理学定律、心理学效应等心理知识。
11.个人中心：记录用户的所有使用数据，帮助心理老师与用户对比多次训练后的效果。
12.无线数据传输：采用指脉式采集仪设计，蓝牙匹配方式连接，有效距离为10米。
13.10.1寸平板电脑 1台。
	套
	1

	2
	智能拥抱控制系统
	1.主题模式：为用户提供精准化、渐进式的心理支持。该模式覆盖青少年及成人高频心理议题，结合游戏化学习与临床心理技术，实现从“问题识别”到“能力成长”的全流程干预。
    1.1：适应性主题：考试压力、生活适应、网络沉迷、未来规划
    1.2：人际主题：社交焦虑、同伴矛盾、校园欺凌、家庭情感
    1.3：自我发展主题：自我认同、完美主义、特长发展、学习压力
    1.4：情感与危机主题：情感挫折、家庭变故、情绪调节、个人情感
2.★AI智能关爱模式、多模态情绪干预引擎：通过实时情绪评估与多模态反馈，提供即时心理支持。本系统整合2D数字人、TTS情感语音与AI大模型技术，打造多模态心理对话引擎。通过超现实数字人形象、情感语音交互及大模型驱动的心理评估，实现从情绪识别到精准干预的全流程自动化支持。（提供相关功能截图佐证）
3.智能对话：数字人心理关怀模式，智能对话采用数字人心理关怀模式，通过拟人化形象与用户建立情感联结。
【产品配置】：
1.心灵EmotionCare系统1套
2:10.1英寸控制平台1台
3.控制平台支架1个
4.拥抱熊1个
	套
	1

	3
	智能心理减压舱
	1.手持遥控电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-180度，腿部90度-180度任意调节。 
2.10.1寸高清液晶显示屏，用于播放心理电影；心理图片；心理文章；心理音乐；催眠视频；放松训练视频 
3.音频系统：内置有源保品质环绕音频系统。
4.存储系统：支持SD卡及USB存储设备等。        
5.座椅设备：按照头等舱的舒适标准进行制作，能够让来访者迅速安静下来，快速进入冥想或者音乐放松与催眠的状态。   
6.内置视听资料（专业心理音乐、专业心理图片和专业心理视频）
   A视频：催眠用摇摆钟视频、放松训练教学视频、经典眩晕视频；太空遐想视频；三大真人放松训练视频（鼻腔放松；肌肉放松；想象放松）   
   B放松音乐：五行身心放松音乐、音乐放松诱导训练（可以不在心理老师指导下用来自我催眠放松）、α波脑电波同步音乐放松、纯音乐放松训练， 专业合成a波、放松指导语、大自然声，中国风音乐，国外著名放松音乐等，
   C.放松图片：错觉图，不可能图，多角度图
配置：
   1.音乐放松椅1台            
   2.10.1寸高清液晶显示屏1台
   3.安装工具包1套
   4.万向显示器支架1套
	套
	1

	4
	心理沙盘
	普及沙具600件+个体实木沙箱1个+实木沙箱腿1个+实木陈列架1个+海沙15公斤+辅助工具1套+指导手册1本+沙盘管理系统1套。
（1）沙具：由大到小四级分类全面深入，包括人物、建筑物、动物、植物、食品果实、家具生活用品、交通工具、宇宙天体、自然景观等十大类，57小类。每个沙具类别下包括各种原型象征物；根据用户需求使用国家标准环保树脂、塑料、ABS、铁艺、油漆、陶瓷、树脂、木质、塑胶、搪胶、泥质等材质，严格执行打磨、清漆、上色、哑光漆等生产工艺步骤，600个。
（2）个体防水实木沙箱：材质：实木。标准沙盘，技术参数：57×72×7 cm，干湿两用。箱庭的箱子，箱子内侧底与边框均漆成海蓝色，1个。
（3）实木沙箱腿：高度70cm，材质：实木。沙箱架高度采取独特人性化设计，根据来访者年龄特点不同，支架高度有差异；支架摆放灵活，操作方便，便于放置，不占用太多空间。
（4）实木陈列架： 1600×800×300mm，5层9阶。全实木材质，经过严格的流水线生产：底漆、涂蜡、喷漆、干燥、打磨、抛光等多道手续，设计美观大方，手感光滑，1个。
（5）天然海沙：精选优质海沙，大小在10目-15目左右，颗粒均匀、色泽柔和、清洁卫生。
（6）心理沙盘管理系统：系统主要包含：管理员管理、用户管理、数据采集、系统日志、数据备份、系统设置等功能模块。团体沙盘管理系统：能够完成对多个学生作品管理、添加、用户管理，相关数据导入、采集、查看等数据分析。
（7）辅助工具1套（沙刷、沙耙、沙筐、洒水壶）等。
	套
	1

	5
	宣泄套装（专业版）
	1.情绪宣泄人主体1个
2.护手套2对（可有效地缓冲打击时的撞击，采用了轻型耐用材料）
3.摔打宣泄球4个（橡胶）
4.立式宣泄球1个（立式不倒，外层高级仿皮材料，高度可调节。）
5.宣泄挂图4张（高清晰画质、永不褪色）
6.宣泄室制度1张（高清晰画质、永不褪色）
7.宣泄棒2根（长75cm，直径7cm，一体成型，高分子缓冲材料）
8.打气筒1个
9.宣泄人底座1个
	套
	1

	6
	团体辅导箱
	1.航空铝合金：高强度加厚航空铝合金定制，具备耐磨、抗压、耐腐蚀特性。结构保护：箱体侧边配备4颗耐磨站角，有效隔绝地面摩擦。工艺标准：静电粉末喷涂烤漆工艺。
2.课程主要包括热身游戏、放松游戏，以及八个系列的主题训练活动：环境适应、沟通交往、竞争合作、自我意识、创新实践、意志责任、学习管理、心灵成长。相应的活动器材包括活动工具箱和活动音乐等，包含了学生在活动过程中将要使用的工具和配乐。
	套
	1

	（二）
	教师阅览室
	
	

	1
	塑封机
	过胶宽度：A3(≤320mm)
胶膜厚度：5—20C（丝）
过胶速度：约400mm/min
热裱轴：4根（19号）
适用电压：220—240V/50Hz
预热时间：3—5分钟
总功率：600W
	台
	1

	2
	借书证切卡机
	PVC切卡机
材质：全钢铸造一体化机身
可裁圆角/方角
切卡厚度：小于1mm
切纸厚度：0.06mn-1am
圆角：3R（银行卡角度）
适用材料：PVC/纸
	台
	1

	3
	钢制切纸机
	材质：全钢机身
表格尺寸显示：A3
切纸张数：20张（80gA4纸）
有效切纸宽度：440mm
可切林质：相片、卡片、纸张等
	台
	1

	4
	标签扫描枪
	手持激光条形码扫描器，符合人体工学设计，采用国际先进的激光扫描解码技术，数据读取传输扳机控制。光学传感器：2088PixelscCD，分辨率：≥0.1mm(4mil)，光源：红光LED，扫描景深：≥30cm(0.39Code39)，扫描距离：≥15cm(15.6milBarcode)，扫描速度：≥100次/秒，指示灯：绿色/红色，接口：USB数据接口。
	台
	1

	5
	家长接待室地毯
	编织工艺，简约风格，腈纶，尼龙，涤纶混纺，厚度≥1.7cm，具体样式以甲方确认为准。
	平方
	140

	（三）
	古典音乐教室
	
	

	1
	乐器储藏柜
	1.规格：1080*500*2000mm
2、材质：PP材质
3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。
4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。
5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。
6、层板：配三块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。
7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。
8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。
9、仪器柜内部无可视金属材料
	组
	5

	2
	二胡
	〖1〗规格：总长为≧79CM；琴筒长为≧13CM；琴筒宽为≧9CM；琴筒高为≧10CM；底座高为2CM；琴弓为≧79CM；
〖2〗演奏：初级学者、考级人员使用；
〖3〗琴杆：特制红木，抛光处理；
〖4〗琴轴：红木六瓣琴轴；
〖5〗琴筒：六角，采用野生优质莽皮；
〖6〗音窗：塑料，精湛的花型镂空工艺，配置梅花花窗，显得精致大方；
〖7〗配件：2个琴码，1根琴弓，1个黑色布盒子；
〖8〗净重：0.75kg。
	把
	8

	3
	中胡
	〖1〗规格：琴杆长为≧850mm；琴筒较大，多为圆形，长150mm、前口外径90mm
〖2〗琴杆：花梨木，抛光处理
〖3〗琴轴：红木六瓣琴轴
〖4〗琴筒：圆形，采用野生优质莽皮
〖5〗音窗：塑料，精湛的花型镂空工艺，配置梅花花窗，显得精致大方
〖6〗配件：2个琴码，1根琴弓，1个黑色布盒子
〖7〗净重：0.75kg
	把
	2

	4
	琵琶
	〖1〗背板材质：色木
〖2〗弦轴材质：硬木
〖3〗面板材质：梧桐木
〖4〗规格：全长1035mm宽317mm有效弦长725mm
	把
	4

	5
	大阮
	〖1〗材质：硬杂木、桐木；〖2〗结构：面板、琴头、琴轴、指板、背板、琴弦组成；〖3〗规格：有效弦长≧695mm，指板长≧530mm，共鸣箱口面直径≧490mm；琴头牡丹花；
〖4〗音质：采用十二平均律，标准音a|音为440Hz，发音灵敏，手感舒适音准稳定性能好，高音清脆明亮、中音饱满、低音结实，4根弦音色过渡协调、均匀自然。
	把
	2

	6
	三弦
	〖1〗材质弦轴材质：硬木；
〖2〗款式为传统卷梳头；
〖3〗面板材料：天然蟒皮；
〖4〗琴体工艺：实木抛光，含备用弦、拨片。
	把
	1

	7
	古筝
	〖1〗构成：古筝由面板、雁柱、琴弦、前岳山、弦钉、调音盒、琴足、后岳山、侧板、出音口、底板、穿弦孔组成；面板采用优质河南兰考桐木，背侧板为红木，图案为鲤鱼跃龙门；
〖2〗规格：全长≧163cm，前岳山宽≧34cm，后岳山宽≧29cm，高≧6cm；琴桥宽≧1.6cm；支架尺寸：长≧33.5cm，宽≧8cm，高≧51.5cm；折叠后尺寸≧52*30*8cm；
〖3〗配件：古筝支架，指甲，琴码、扳手、使用说明书，琴码安装示意图；
〖4〗含琴凳。
	把
	1

	8
	古筝凳
	〖1〗材质：硬木（实木制作）
〖2〗规格约40*30（高*宽）
〖3〗包装：每件产品都将在物流环节进行独立包装，以便产品保存以及延长产品寿命
	个
	1

	9
	扬琴
	〖1〗材料：优质色木；
〖2〗面板材质：一级兰考泡桐面板；
〖3〗框架材质：色木；
〖4〗琴码材质：红木。
	把
	1

	10
	高音笙
	〖1〗17簧键笙（高音笙）
〖2〗材质：选用5年阴干紫竹，质地坚硬，不开裂，色泽光亮，笙脚采用老红木，不吸水，不收缩，笙斗为纯手工可开启活笙斗，固定箍，方便实用，适合手型设计，铜质，镀镍，光亮柔润，扩音管为无缝铜管拉伸（电泳黑，镀镍，镀银，镀金）
〖3〗音色柔和，共振黏合工艺，不变形发音清脆，簧片选用老响銅高音清脆，低音浑厚，键子为手工制作，手感舒适。
	支
	2

	11
	高音唢呐
	〖1〗唢呐d调；
〖2〗纯乌木唢呐杆+唢呐碗+钦子+气盘；
〖3〗未修芦苇哨片2个；
〖4〗唢呐杆子套一个。
	支
	2

	12
	中国大鼓
	〖1〗材质：白椿木鼓腔、水牛皮鼓面
〖2〗规格：鼓面直径≧600mm，高度≧500mm
〖3〗工艺：手工制作
〖4〗结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，更为结实。鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，可以同时挂在鼓架上使用
〖5〗使用方法：左右手手持鼓棒敲击鼓面即可
	个
	1

	13
	小军鼓
	〖1〗鼓皮：九层杨木桦木混合鼓腔，表面贴 PVC；
〖2〗尺寸：鼓腔14"（约35.56cm）；
〖3〗砂带：采用标准钢丝砂带，能够弹奏出标准小军鼓声音；
〖4〗背架：可调节，加厚材质，结实耐用，背带处采用加厚海绵设计，减轻肩膀负担；
〖5〗适用：行进乐队\管乐队。
★提供国家轻工业乐器质量监督检测中心出具的带有CMA或CNAS的本产品检测报告并加盖公章
	套
	1
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	大军鼓
	〖1〗规格尺寸：24"*12”；
〖2〗鼓腔材料结构：鼓腔用九层杨木桦木混合，外面PVC（厚度0.6mm）；
〖3〗鼓耳材质：锌合金，表面处理：环保镀铬，长鼓耳不少8个；
〖4〗鼓圈：为1.5mm卷边处理；
〖5〗鼓皮：鼓皮厚度0.175mm的聚酯材质；
〖6〗背架：带舒适软绵垫，背架拆装调节方便简单，行进时自由灵活可收折；
〖7〗音色特点：高张力，浑厚的声音，弹跳效果很好，鼓的边缘和中心都要达到非常好行进小军鼓的声音效果；
〖8〗外观要求：鼓腔表面应光滑、平整、装饰面贴合应严密、牢固、无划痕、破损。各金属件表面镀层应牢固、完整、光亮，应无脱皮、露底。
	套
	1
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	大钹
	〖1〗材质：响铜；
〖2〗规格：直径≧28CM；
〖3〗结构：饶体为一圆形金属板，用“响铜”制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳拴系，两个为一付；
〖4〗包装内有合格证。
	对
	1
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	大锣
	〖1〗材质：优质响铜
〖2〗规格：锣直径≧30CM，壁厚≧0.18CM，敲槌长度≧24.5CM
〖3〗结构：大锣身为一圆形弧面，响铜制，中心部稍凸起，大锣的内部中心位置印有商标，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用
〖4〗使用方法：演奏时用左手拿着穿有绳子的锣，右手持一敲槌敲击发声
〖5〗产品应具有三包卡，合格证，使用说明书和独立纸盒包装
★提供国家轻工业乐器质量监督检测中心出具的带有CMA或CNAS的本产品检测报告并加盖公章
	面
	1
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	谱架
	1.材质：优质铁， 磨砂面
2、规格：谱台面450*300mm，冲压圆孔的钢板，卷边以增强谱台强度；
3、结构： 由加厚金属谱台面和加厚金属钢管支架组成。谱架为高度500—1400mm可调节，加厚金属钢管支架底部有3个支撑杆 可收合， 脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为高级ABS材质结实耐用。谱台带有2个谱夹，谱夹为两节铁杆中间用弹簧连接，可180度旋转；谱台可拆卸，螺栓固定，可做0-90度调整，使用螺栓紧固。
	个
	57
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	排练椅
	1.面料优质耐磨网饰面，高级耐磨弹力绒布座饰面；
2.海绵5公分35密度纯新海绵，永不变形；
3.配置pp加纤固定背匡，PP固定扶手；
4.架子1.2厚喷涂黑色32*20旦型4脚椅架，带黑色尼龙固定脚塞；
5.功能坐垫可翻起，架子可全折叠。
	个
	57
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	移动存储器
	1. 接口规格参数：USB 3.0/3.1 Gen1：理论速率5Gbps，实际吞吐约400-450MB/s。
USB 3.1 Gen2：理论速率10Gbps，实际吞吐约900-1000MB/s。
USB 3.2 Gen2×2：理论速率20Gbps，实际吞吐可达2000MB/s。
2.接口类型：Type-A、Type-C、Micro-B，Type-C支持正反插拔。
3.尺寸规格：移动硬盘约100×70×10—25mm，U盘约50×20×10mm。
4.供电方式：USB总线供电5V，部分移动硬盘支持外接电源。
5.数据安全：支持硬件加密、密码保护S.M.A.R.T.监控。
6.耐用性：MTBF（平均无故障时间）≥100万小时，TBW（总写入字节）80-800TB。
7.防护等级：IP54防水防尘，防摔抗震设计。
	个
	1
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	钟
	1.计时精度：指针式每日误差≤±10秒，数字式每月误差≤±30秒，支持校时功能（手动/自动）。
2.动力类型：电池款（5号/7号电池，续航≥12个月）、插电款（220V，支持断电记忆），部分型号支持双供电模式。
3.运行噪声：≤10dB，静音扫秒机芯，避免滴答声干扰课堂教学。
4.表盘材质：PC耐力板（抗摔耐磨）、亚克力面板（透光性好），防反光处理，确保教室各个角落清晰可见。
5.边框材质：ABS环保塑料（轻便防磕碰）、铝合金边框（防锈耐用），边缘做圆角倒角处理（倒角半径≥5mm），防止学生划伤。
6.安全认证：通过GB 6675玩具安全标准，无尖锐边角，无毒无味，符合教室环境使用要求。
7.指针式：可选配夜光刻度/指针，满足阴天或昏暗教室使用；
8.数字式：支持日期/星期显示、闹铃提醒（可设置多组上下课铃声）、倒计时功能，部分智能款支持同步校园广播系统。
9.防水防尘：防护等级≥IP20，可应对教室日常粉笔灰、轻微水渍，延长使用寿命。
	个
	6
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	MIDI键盘
	1. 力度感应
基础款：支持4级力度感应，满足入门教学需求；2. 连接与兼容
接口：标配USB Type-C接口，部分型号带MIDI IN/OUT接口、蓝牙5.0，支持连接电脑、平板、手机；
系统兼容：适配Windows、macOS、iOS、Android系统，兼容主流编曲软件（Cubase、FL Studio、Logic Pro）及教学软件。
3. 控制功能
基础控制：配备音量推子、延音踏板接口，满足基础演奏需求；
扩展控制：专业款带旋钮、打击垫、弯音轮/调制轮，支持自定义功能映射，方便编曲教学中实时调整音色参数。
4. 踏板配置
入门款：支持外接单延音踏板；
专业款：支持外接三踏板（延音、柔音、 sostenuto），模拟钢琴踏板操作逻辑。
三、 耐用性与教学适配参数
1. 材质工艺
琴键材质：采用ABS耐磨材质，防汗防滑，适应学生高频次使用；
机身材质：金属面板+加固塑料机身，边角做防撞圆角处理，防止学生磕碰受伤。
2. 供电方式
主流款：USB总线供电，无需额外电源，方便教室布线；
便携款：支持锂电池供电，续航≥8小时，适合社团户外排练。
3. 附加功能
内置音源：部分型号自带基础音色库（钢琴、弦乐、合成器等），可脱离电脑独立演奏，满足课堂即时演示需求；
教学模式：部分型号支持分键教学功能，方便教师一对一指导指法。
	个
	4
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	电钢琴
	键盘：88键力度触感标准键盘显示：多功能LCD液晶显示复音数：最大128个音色：673种音色（其中包含93个民族音色，10组打击乐，1组民族打击乐，1组效果音）音色控制：八度，力度，移调，分离，微调踏板：延音（带半踏），弱音，保持音效果：8种混响类型，混响深度调节；8种合唱类型，合唱深度调节节奏：253（其中包含50个民族节奏）节奏控制：同步启动，启动/停止，前奏/尾奏，插入，变奏，伴奏音量，节拍器，速度控制，冻结键盘控制：键盘分离，双音色，和弦示范曲：205首示范曲，150首学习歌曲储存设置：有4X4组存储设置录音功能：多轨实时录音（包括1个伴奏声部，3个旋律声部）其他：数字EQ，三步+左右手学习，MP3播放接口：脚踏输入接口，蓝牙模块接口，U盘接口，USB接口（USBMIDI和USBAUDIO），MIDI输出接口，MIDI输入接口，线路输入接口，线路输出接口，DC电源，耳机1接口，耳机2接口
	架
	3
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	古琴
	1.琴体长度：1100—1250mm，传统约三尺六寸五象征一年365天。
2.琴首宽度：160—180mm，琴尾宽度125—145mm。
3.琴体厚度：40—60mm，2-3徽处最厚。
4.有效弦长：1120—1140mm。
5.岳山高度：18—19mm，龙龈高度13—22mm。
6.材质技术要求
面板材质：高级品选用纹理均匀顺直的桐木或杉木整板无疤痕；中级品允许有15×10mm活疤节3个；普及品允许有20×20mm活疤节4个。
底板材质：梓木、桐木、杉木、楸木、松木等。
配件材质：岳山、龙龈、弦轴、雁足选用花梨木、鸡翅木、紫檀、酸枝木、乌木等硬质木。
漆胎工艺：天然大漆搭配鹿角霜，禁止使用化学漆。
7.结构设计参数
琴徽配置：13个徽位，按有效弦长比例精确排列。
徽直径规格：七徽9—12mm，四、五、六、八、九、十徽7—9mm，其他徽5—6mm。
弦轴尺寸：长约4.4cm，宽约1.5cm，中心钻孔穿绒剅。
岳山规格：长约26cm，宽约3.5cm，厚度约1cm，两侧15度斜度。
8.声学性能指标
律制标准：五度相生律，标准音符合QB/T1207.1-2011要求。
基本定弦：F调，音高为C、D、F、G、A、c、d。
音域范围：C~d，覆盖四个八度。
音质要求：高音区圆润明亮、中音区温润饱满、低音区浑厚低沉，余音绵长。
9.质量认证标准
有害物质：涂饰中有害物质限量符合QB/T1207.1-2011标准。
装配要求：弦轴、雁足与底板严密吻合，无沙音、刹音、打板现象。
琴弦标准：金属缠弦符合QB/T1207.1-2011，丝弦色泽一致、子眼平服均匀
	架
	1
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	小提琴
	1.材质技术要求
面板材质：云杉等，要求生长轮宽度不大于3mm，无节疤虫眼。
背侧板材质：枫木、虎纹枫木，需纹理清晰，干燥时间2年以上。
指板材质：乌木、黑黄檀等，密度高且稳定性好。
配件材质：弦轴、腮托用乌木，琴弓用巴西苏木配白马尾。
2.结构工艺参数
面板厚度：中部3.0—3.5mm，边部2.5—3.0mm，呈拱形结构。
音孔规格：F孔长度82—85mm，宽度5—6mm，两孔对称度偏差≤0.3mm。
琴马尺寸：4/4规格上宽49.0mm，下宽42.0mm，高36.0mm。
装配精度：弦轴与轴孔配合间隙0.02—0.05mm，四弦间距均等。
3.声学性能指标
音域范围：从g到e4，涵盖约4个八度。
音准要求：空弦音准偏差≤5音分，按弦音准偏差≤3音分。
面板共振：主共振频率300—400Hz，需与弦振动频率匹配。
音质特点：高音明亮清澈，中音温暖饱满，低音浑厚有力，各音区过渡自然。
	个
	1
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	大提琴
	〖1〗尺寸：4/4
〖2〗琴头、背侧板材料：枫木
〖3〗面板材料：云杉
〖4〗拉弦板材料：枣木染黑镶黑眼
〖5〗指板材料：梨木
〖6〗琴弓材料：乌木
〖7〗微调数量：1个
〖8〗木材储存年限：5年以上
〖9〗长*宽*高：1248*448*205mm
〖10〗提供使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立纸盒包装或包装袋
	个
	1
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	低音提琴
	1.琴颈长度约350—380mm，指板宽度（末端）80—90mm，琴身宽度（最宽处）550—600mm，整体重量10—15kg（实木款）。
2.材质技术要求
面板：优选云杉，生长轮均匀且宽度≤4mm，自然干燥时间≥5年，确保共振稳定性。
背侧板：专业款用虎纹枫木，普及款可用枫木或桦木，纹理致密，与面板共振匹配度高。
指板/弦轴：指板为乌木材质，耐磨且触感顺滑；弦轴分为木质弦轴（乌木/红木）和机械弦轴，机械弦轴调音更精准，适合初学者。
琴弓：分法式弓（杆长74—75cm，重量60—70g，杆身碳纤维/巴西苏木，配黑马尾）和德式弓（杆长72—73cm，重量70—80g，握感更厚重）。
琴弦：多为钢芯缠弦或羊肠弦，羊肠弦音色温润，适合古典演奏；钢芯弦张力强，适合爵士、现代音乐。
3.结构工艺参数
面板厚度：中部6—8mm，边缘4—5mm，拱形弧度平缓，保障低频共振的饱满度。
音孔规格：为“f”形孔，长度180—200mm，宽度25—30mm，两孔对称度偏差≤1mm，开孔位置与音梁布局精准对应。
琴马尺寸：高度120—140mm，上宽80—90mm，下宽100—110mm，材质为枫木，需与琴身弧度完全贴合。
装配精度：弦轴与轴孔间隙控制在0.03—0.06mm；四弦间距均匀，弦枕高度以按弦不费力、无打品杂音为准；尾绳拉力适中，确保琴身受力平衡。
4.声学性能指标
音域范围：大字组E至小字组a，涵盖约3个八度，是交响乐团的低频基石。
音准要求：空弦音准偏差≤8音分，按弦音准偏差≤5音分，八度音程误差≤3音分。
共振特性：主共振频率50—80Hz，低音区浑厚沉稳，中音区圆润饱满，无明显狼音，穿透力强且不浑浊。
音色特点：古典演奏要求音色温润醇厚，爵士演奏则追求明亮通透的质感，适配不同音乐风格。
	个
	1
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	大号
	1.管体长度：降B调大号拉直后约5.5米，降C调约6.2米；按键间距80—100mm，符合成人手掌握持尺寸。
2.材质工艺参数
管体材质：专业款选用黄铜（含铜量70%—80%），音色温润饱满；普及款用白铜镀层黄铜，防锈耐用；高端手工款部分管体采用磷铜，提升共振穿透力。
按键系统：分三键式（入门款，结构简单）和四键/五键式（专业款，增加低音区音准调节键），按键材质为镍银合金，回弹速度≤0.2秒，无卡顿。
喇叭口工艺：专业款为手工捶打成型，边缘卷边厚度3—4mm，确保振动均匀；普及款为机械冲压成型，性价比高。
表面处理：分亮面镀银、拉丝镀金、哑光喷漆三种，镀银款音色更明亮，哑光款防刮耐磨。
3.音准与声学性能
音域范围：大字一组E₁ - 小字一组F₁，覆盖3个八度，是铜管乐器中音域最低的乐器。
音准要求：空弦音准偏差≤±8音分，按键音准偏差≤±5音分，低音区（大字组）无明显音准漂移。
音色特点：低音浑厚沉稳，中音区圆润柔和，强奏时具有震撼力，弱奏时细腻通透，适配古典、军乐等多种风格。
共振特性：管体弯曲弧度精准，气流阻力小，吹奏省力，共振频率稳定在30—150Hz。
4.配件配置参数
号嘴：材质为黄铜镀银，杯口直径32—36mm，深度18—22mm，入门款号嘴杯口较浅，易发声；专业款杯口较深，音色更饱满。
背带/支架：标配加厚尼龙背带，承重≥20kg；专业演奏需搭配落地支架，防止管体倾倒。
箱包：硬质ABS材质箱包，内置防震海绵，尺寸贴合管体，方便运输与存放。
	个
	1
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	三角铁
	1.材质工艺参数
主体材质：专业款选用弹簧钢或高碳钢，弹性好、共振强，音色纯净无杂音；普及款用普通碳钢，性价比高，适合入门练习。
表面处理：防锈电镀（镀锌/镀铬），表面光滑无锈迹，防止氧化腐蚀，延长使用寿命。
工艺要求：弯折处无明显接缝，铁条粗细均匀，边缘打磨倒角（倒角半径≥1mm），防止演奏时划伤手部。
敲击棒：材质为硬木（胡桃木/榉木）或尼龙，直径8—10mm，长度150—200mm，重量适中，敲击时手感舒适。
2.声学性能指标
音准特性：无固定音高，音色由边长和材质决定，大号三角铁延音时长≥8秒，小号延音时长≥3秒。
音色要求：敲击时发音清脆通透，无沉闷感，余音衰减均匀，不同部位敲击可产生不同音色层次。
共振效果：优质三角铁敲击后振动均匀，手持部位需包裹防滑绒布，减少手部接触对共振的影响。
3.配件配置
手持绒布套：标配防滑耐磨绒布套，包裹三角铁一角，隔绝手部振动，保证共振效果。
收纳袋：牛津布材质收纳袋，防潮防尘，方便携带与存放。
	个
	1
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	贝斯吉他
	1.琴颈长度约300—320mm，指板宽度（琴枕处）：4弦款38—40mm，5弦款42—45mm，6弦款45—48mm；指板弧度7.25-16英寸，满足不同按弦习惯。
2.琴颈与指板：琴颈多为枫木+玫瑰木指板，部分型号用乌木指板（耐磨、音色明亮）；指板品数20-24品，品丝材质为镍银合金，边缘打磨倒角，按弦无毛刺。
3.弦桥系统：分为固定弦桥（音色稳定，适合初学者）和浮动式弦桥（可微调八度音准，适合专业演奏）；弦钮为封闭式镀铬弦钮，调音精度高，防锈耐用。
4.琴弦规格：4弦款常用规格045-0105，5弦款增加0130的B弦；材质分镍钢弦（音色明亮）、不锈钢弦（音色硬朗）、磷铜弦（音色温润）
三、 拾音与电路系统
1.P型拾音器：双线圈结构，中频突出，适合摇滚、乡村风格。
2.J型拾音器：单线圈结构，音色清亮，适合放克、爵士风格。
3.双线圈拾音器（HB）：输出功率大，音色饱满，适合重金属风格。
4.配备主动拾音器，内置均衡电路，可调节高低频；普及款多用被动拾音器，结构简单易维护。
5.电路控制：被动款标配音量+音色旋钮；主动款配备3段/5段均衡调节，支持音色精细调校。
6.输出接口：6.35mm标准音频接口，镀金触点，降低信号损耗。
四、 声学性能指标
1.音域范围：4弦款音域为E₁ - G₄，5弦款扩展至B₀ - G₄，覆盖乐队低频声部需求。
2.音色特点：低频浑厚扎实，中频清晰有穿透
高频柔和不刺耳；主动拾音器款动态范围更适合舞台演出扩音。
3.共振特性：琴身与琴颈连接牢固（螺栓连接/插接工艺），共振传递顺畅，空弦延音时长≥8秒，无明显杂音。
	个
	1

	30
	电吉他效果器（失真+过载）
	1.失真度控制：Gain/Drive旋钮，控制信号削波深度，数值0—100%可调，从轻度过载到重度失真全覆盖。
2.音色调节：Tone旋钮，±6.5dB频率调节范围，3kHz中心频率，控制失真谐波明暗度。
3.音量匹配：Level旋钮，输出电平-20dBu至+3dBV可调，确保失真与清音音量平衡。
4.混合比例：Color旋钮，如BOSS OS-2特有功
可在纯过载、纯失真及混合模式间切换。
5.削波类型：支持硬削波和软削波切换，硬削波适合金属风格，软削波适合布鲁斯摇滚。
6.增益范围：22dB-50dB失真增益，1kHz测试频率
输入输出：输入阻抗1MΩ，输出阻抗1kΩ，额定输入输出电平-20dBu。
7.接口规格：1/4英寸TS输入输出接口，9V DC电源接口。
8.电源要求：9V电池或AC适配器，电流消耗12m电池续航55小时碱性电池。
9.旁路类型：缓冲旁路或True Bypass，确保关闭效果时信号无损失。
10.操作温度：0°C-40°C，适合舞台演出环境。
	个
	2

	31
	电吉他音箱
	1.电路类型：晶体管。通道配置：多通道，3—4个预设通道，覆盖各种音乐风格。
2.尺寸：6.5-15英寸，10-12英寸最常用。
3.类型：功率处理30—120W。
4.阻抗：4Ω/8Ω/16Ω，需与放大器匹配。
5.箱体设计开放式：音色明亮通透，适合清音和轻过载。
6.封闭式：低频响应更紧实，适合失真音色。
7.倾斜式：增强声音扩散，如4×12箱体设计。
8.基础EQ：3段均衡（Bass 40—250Hz，Mid 500-2kHz，Treble 2-10kHz）。
9.高级控制：临场度Presence、共鸣Resonance、增益结构调节。
10.输入输出：1/4英寸吉他输入，扬声器输出，线路输出。
11.效果环路：FX Loop支持外接效果器链。
12.现代功能：USB录音、蓝牙连接、软件控制。
	个
	2
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	饮水机
	1.加热系统：功率1500—2200W，即热式3秒速热，传统加热需等待5—10分钟。
2.制冷系统：压缩机制冷功率85—120W，电子制冷60—80W。
3.温控范围：加热5-98°C无级调温，制冷5-15°C可调。
4.内胆材质：食品级304不锈钢或PCTG母婴级材质。
5.噪音控制：运行噪音≤45dB，高端款可达39dB。
6.过滤层级：2-6级过滤，主流为4-5级。
7.PP滤芯：孔径5-100μm，更换周期3-6个月。
8.活性炭滤芯：碘吸附值≥1000mg/g，更换周期6-12个月。
9.RO反渗透膜：孔径0.1nm，脱盐率≥97%，寿命3—5年。
10.超滤膜：孔径0.01-0.1μm，寿命1—2年。
11.净化效果：重金属去除率≥99.9%，除菌率≥99.9%
12.制水能力：制热水18—140L/h，制冰水5—15L/h。
13.能效等级：新国标一级能效，水效等级1级。
14.废水比：3:1至5:1，节水型可达5:1。
15.出水速度：≥1L/min，商用机可达3L/min。
	个
	3
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	穿衣镜
	1.尺寸规格：常见的尺寸有30cm×120cm、40cm×150cm、50cm×160cm、65cm×170cm、80cm×180cm等。
2.材质：镜面材质一般为高清浮法玻璃，成像清晰，还原度高。塑料边框价格便宜，重量轻。
3.安装方式：主要有免打孔安装和打孔安装两种。免打孔安装一般采用粘贴或挂钩的方式，不会对墙面造成破坏，安装方便，但承重能力相对较弱；打孔安装则通过膨胀螺丝等将镜子固定在墙上，更加牢固，但需要在墙上打孔，适合承重墙或砖墙。
	个
	4
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	衣架
	1.塑料衣架
2.适用场景：可挂礼服、演出服等
	个
	300

	35
	除湿器
	1.除湿量规格：20L/D适合35㎡空间
2.适用面积匹配：用于更衣室30-70㎡选30—70L/D
3.风量参数：循环风量200—1100m³/h，风量越大除湿速度越快。
4.功率能耗：功率范围280W—1850W，除湿量越大功率越高。
5.湿度控制：湿度调节范围RH40-70%，支持自动湿度控制。
6.工作环境：使用环境温度5-38℃，适应不同季节需求。
7.水箱容量：2.2L—8L，大水箱减少倒水频次，支持外接排水管实现自动排水。
8.机身尺寸：320×245×605mm到480×420×1095mm不等，根据安装空间选择。
9.重量：12kg—60kg，便于移动和安装。
10.噪音水平：≤50dB
12.控制方式：支持面板操作、遥控器、APP智能控制，部分型号带定时功能。
	台
	2

	36
	衣服收纳筐
	1.大型收纳筐：容量180—220L，尺寸可达80×53×45cm，能装30斤以上衣物，适合收纳厚重演出服和道具。塑料材质：高承重耐摔，可承受百斤重量，适合频繁搬运。
2.便携设计：两侧手提设计便于拿取，部分带万向轮可轻松移动。
3.防护功能：束口设计防掉落，内置防水防潮层保护服装。
4.承重能力：塑料款可达百斤承重，布艺款通常承重5—30斤不等。
5.防尘防潮：带盖设计和防水涂层，保护演出服装不受潮损坏。
6.透明可视：部分塑料款透明设计，便于快速识别服装内容物。
7.后台快速换装：优选带轮塑料款，承重强且移动方便。
8.服装长期存放：选择牛津布或棉绳款，防尘防潮效果好。
9.空间有限场景：选择可折叠无纺布款，不用时可收纳节省空间。 
	个
	10

	（四）
	劳技（雕刻）教室
	
	

	1
	教师演示台
	2400*700*850mm，桌面采用40mm实木板材加工，干燥处理；桌面铺设2mm透明橡胶防护垫；桌身采用60*40方钢烤漆骨架，带有两个存放柜，桌脚带固定垫。
	张
	1

	2
	学生实验桌
	规格尺寸：2400mm*1200mm*780mm；台面：采用40mm实木板材加工，干燥处理；桌面铺设2mm透明橡胶防护垫；配有带盖板电源插座两组，提供220V电源，插座引入线埋于台面下，不能外露。桌身采用60*40方钢烤漆骨架，长方向两侧各有工具抽屉，下方带有存放柜，桌脚带固定垫。（8人一组）
	张
	7

	3
	教学安全总电源
	1、 电源控制台（教师电源）分四组向学生桌输出安全的220v交流电源（采用4个16A空气开关）具有漏电保护功能。
2、 电源配有双安全的多功能插座一组，插座下方必须标有“”标识和注意安全的警示语。
3、 电源具有过载、过热保护装置（交直流分别具有过载指示和过载手动复位功能）
4.教师演示实验电源主要技术参数：交流输出电压：2—24V/5A（ 步进调节，分10档）交流输出必须保证正弦波）直流输出电压：2—24V/5A（稳压，连续可调，采用精密5圈电位器）。
	套
	1

	4
	学生安全电源
	五孔插座，过载保护，稳压6V：最大输出电流为500mA。220V到学生台。
	套
	14

	5
	教师椅
	可旋转、升降
	张
	1

	6
	学生实验凳
	钢木结构，牢固稳定、符合国家标准。凳面规格：340mm*235mm*16mm采用防火板精密加工；方钢四腿，规格：320mm*220mm*420mm；方钢规格25mm*25mm，管壁厚度1.0mm。四脚配防滑垫，抗磨消音，保护地板砖
	只
	56

	7
	电气布线
	4㎡国标铜芯线。
	室
	1

	8
	仪器柜
	柜身：铝合金结构，型材38*38mm，壁厚1.2mm。侧板，后身板采用16mm厚灰三聚氰胺板，隔板均为18mm厚三聚氰胺板，下方安装方钢。其截面用1.5mm厚PVC封边条机械高温热溶胶封边，具有粘力强、密封性好，外形美观、耐用的特点。结构：下部木制对开门，内设一层隔板，上部板式镶嵌玻璃对开门，内部分二层隔板，整体结构科学合理、造型美观。脚垫：升降可调，有效防止桌身受潮。
	张
	6

	9
	多功能打磨雕刻机
	多功能玉石、木雕、抛光、根雕、切割双电磨，三段式自由伸缩架，可自由调节高度，拥有丰富的接口，含有27种配件，满足多功能使用额定功率：130w额定电压：220v转速为：8000-30000R/min1.
	台
	3

	10
	万向平口桌虎钳
	安装在工作台上。规格：70mm，铝合金钳体，橡胶钳口夹持稳定，钳口宽度75mm，钳口张开度55mm，丝杠直径10mm，最大夹持厚度55mm，最大桌面夹持桌面厚度53mm，整体高度300*146mm，净重885g
	个
	5

	11
	拉花锯
	U型钢丝拉花锯锯条规格150mm，锯弓喉深105mm，总长度275mm，铝合金锯弓，TPR防滑包胶手柄，前端带锯钮绷紧结构，锯条不易断裂，且更换方便；适用范围：切割红木、竹签、杂木等各类软硬木材、木板、牛角、琥珀、亚克力板等，是DIY木簪、数字、手镯、手把件必不可少的工具。含1根锯条。
	把
	28

	12
	木工刨
	180mm传统中式木刨，刃宽44mm；刨床采用柞木精制，刨刀采用轴承合金钢制造，刃口高频淬火后精磨确保锋利耐磨
	把
	28

	13
	制作工具
	1. 拉花锯1把：精钢表面镀烙锯弓，锯梁长度190mm，最大锯深105mm，工程塑料防滑手柄长120mm；
2.迷你锤1把：0.25kg钢制羊角锤，全长155mm，软胶包塑防滑手柄；
3.钢丝钳1把：45#钢5寸钢丝钳，全长120mm，双色包胶防滑手柄，钳身带有复位弹簧；
4.尖嘴钳1把：45#钢5寸尖嘴钳，全长120mm，双色包胶防滑手柄，钳身带有复位弹簧；
5.斜口钳1把：45#钢5寸斜口钳，全长110mm，双色包胶防滑手柄，钳身带有复位弹簧；
6.热熔胶枪1把：220V20w热熔胶枪；
7.打磨机1件：金属磨砂机身，输入电压3—12V，功率6—24W，最高转速13000转；
8.夹头扳手1个：与打磨机配套；
9.钻头10支：0.8/1/1.2/1.5/1.9/2/2.2/2.5/2.8/3mm钻头各1支
10.打磨配件1套：砂轮磨头、树脂切割片、双网切割片、砂纸片、羊毛磨头、电磨刷头、研磨膏、砂纸圈等共150件
11.多用平口钳1件：铝合金材质，钳身尺寸105*60*35mm，夹持范围0-53mm，配56mm夹持块2个，竹节夹持头4个；
12.什锦锉6支：5*180什锦锉6支，双色包胶手柄；13.木刻刀5把：木质手柄100*12mm，碳钢材质刀头，平口、斜口、三角、大半圆、小半圆各1支
14.一字螺丝刀1把：3寸一字，双色包胶按摩防滑手柄，刀杆5*75mm，刀头热处理加硬，带磁性；15.十字螺丝刀1把：3寸十字，双色包胶按摩防滑手柄，刀杆5*75mm，刀头热处理加硬，带磁性；16.美工刀1把：全长170mm通用美工刀，带刹车，手柄防滑设计；
17.剪刀1把：无刃、圆头，总长度160mm；
18.尖头镊子1把：加厚不锈钢防静电尖头镊子，全长135mm；
19.弯头镊子1把：加厚不锈钢防静电弯头镊子，全长120mm；
20.铝合金笔刀1把：合金防滑手柄、刀柄尺寸115*8mm，金属旋头，塑制笔帽；
21.铝合金笔刀刀片3片：11号锰钢刀头，塑盒包装22.切割垫板1张：A4双面PVC切割垫板；
23.打磨条1支：100/180目双面打磨条；
24.分离器1个：刀式分离器，钢制刀身，塑制刀柄，尺寸：115*17*7.2mm；
25.模型胶水1瓶：10ml模型专用胶；
26.勾刀1把：ABS刀身，刀身长度140mm，刀片固定后全长162mm，可悬挂后盖内含2片备用刀片；
27.打孔器1把：手握式6mm不锈钢打孔器，底部配有纸屑收集槽；
28.订书机1台：钢制机身，防滑底座，双模式旋转钉板，整机尺寸115*35*54mm；
29.订书钉1盒：1000枚，24/6订书钉，纸盒包装；30.胶棒5支：高粘树脂7*190mm热熔胶棒；
31.白乳胶1瓶：30ml手工白乳胶
32.花边剪1把：130mm塑制剪身，50mm铁质剪头；33.小锤1把：13*50mm两用锤头，10*145mm金属锤把，锤头整体镀铜防锈处理；
34.直尺1把：300mm塑制直尺，最小刻度1mm，标尺印刷清晰；
35.收纳盒1件：125*65*21.5mm塑制盒体，10格可活动隔片；
36.零件盒1件：115*85*28塑制盒体，用于配件的收纳；
37.吹塑盒1件：中空吹塑工具箱，尺寸450*340*90mm，实现本套工具的定点定位存放，加厚型，抗摔防水
	套
	14

	14
	胶黏工具材料
	包含100W足功率热熔胶枪，专业级PTC发热内芯，升温快，温度稳定，带电源开关，带指示灯；11mm热熔胶条20支；500ml专业级木工白乳胶1瓶，为木工制作必备胶水；50g502胶水1瓶，20mm宽纸胶带1卷；纸盒包装
	套
	28

	15
	操作垫板
	尺寸：450*600mm，复合PVC材料刀痕会自动愈合，耐切割，双面印制多功能标尺网格线，双面都可切割雕刻使用，增加使用寿命。可有效保护刻刀刀片、操作台台面
	张
	28

	16
	木工拼装材料包
	全实木材质，木质结构均匀手感细腻不伤手，可组装成立体卡通模型：木马、飞机、卡车、推车、摇摇椅、鸟窝、木椅等不少于8种模型。尺寸：120*100*60mm，练习学生的基础木工拼装能力，提高学生对传统木工结构认知及学生动手能力。带制作图稿说明书
	套
	56

	17
	木工制作材料包
	鲁班锁制作：20×20×100mm实木条7根、制作图纸1份、制作说明书1份；
七巧板制作：120*120mm工艺板1张，120*120mm七巧板图案工艺板1张，速干胶水1瓶，打磨棒1支，6色水粉颜料1套，制作说明书1份；
梳子：材质：红花梨木，尺寸：12×6×1cm，开齿半成品；
发簪：材质：红花梨木材质，尺寸：长20cm，厚度1cm，切割半成品。
	套
	56

	18
	木工切割练习材料包
	材质：橡木，尺寸：275×170×20mm，熊猫一家（熊猫爸爸128×150×20mm、熊猫妈妈110×130×20mm。熊猫宝宝56×62×20mm），白兔一家（兔爸爸128×145×20mm、兔妈妈119×135×20mm、兔宝宝78×85×20mm、58×66×20mm），小狗一家（狗爸爸130×140×20mm、狗妈妈98×125×20mm、狗宝宝70×92×20mm），图案印刷清晰，线路明确，收纳盒包装。
	套
	56

	19
	木工练习套装
	纯实木材质非插接木拼装压合木：200×180×10mm是实木板1块、200×180×5mm是实木板1块、100×180×10mm是实木板2块、100×180×5mm是实木板2块、50×180×10mm是实木板2块、50×180×5mm是实木板2块、20×20×180mm实木方木棒3根、15×15×180mm实木方木棒3根、10×10×180mm实木方木棒3根、5×5×180mm实木方木棒5根、20mm×180mm圆木棒2根、15mm×180mm圆木棒2根、10mm×180mm圆木棒2根、5mm×180mm圆木棒5根、10mm×100mm圆木片2块、5mm×50mm圆木片6片、30×30×30mm方木块6块、20×20×20mm方木块6块，直径25mm木球6个、直径20mm木球6个、直径15mm木球6个、专用纸箱包装
	套
	56

	20
	木雕工具
	1.60mm桌虎钳1个，
2、 包胶手柄拉花锯1把，
3、 木工雕花凿6件套，
4.8寸尖头黄金锉1把，
5.木刻刀5件套1套，
6.美工刀1把，
7.铝合金笔刀1把、笔刀刀片3片，
8.5×180mm什锦锉6件套1套，
9、 抛光器1件，
10.20g铝盒装木蜡1盒、海绵一块，
11.毛刷1把
12.打磨砂纸5张
	套
	14

	21
	篆刻工具
	印床1件、石刻刀6支、木刻刀5支、绘图铅笔1支、扫尘刷1件、多用锤1把、铝合金笔刀1把、笔刀刀片3件、美工刀1把、印泥盒1件、印泥1份、石质印章2枚、尼龙印章2枚、橡皮练习章3块、砂纸5块、印模转印贴8个，产品工艺木箱内定位存放。
	套
	14

	22
	雕刻章料
	25*25*50mm寿山石印章2枚、25*25*50mm点墨石印章2枚、20*20*50mm寿山石印章1枚、15*35*50mm点墨石印章1枚、30*30*50mm点墨石印章1枚、20*20*50mm点墨石印章1枚、寿山石随形印章1枚、青海石随形印章6枚、点墨石随形印章1枚，橡皮章2枚，雕刻木块若干，塑料工具盒
	套
	56

	23
	雕花凿套装
	规格：6件；刀头材质：合金；刀柄材质：木质。
	套
	56

	24
	雕刻材料包
	红花梨木簪料2支、红花梨梳子料1块、榉木镇尺料1付、榉木木勺料1块，椴木材质杯垫2块、桃核10个、橄榄核5个、20ml木蜡油1瓶、收纳盒1件，有雕刻图案均印制在木料上。
	套
	56

	25
	根雕工具套组
	包含折叠锯1把长390mm齿距4.5mm切割口径50mm；专业果枝剪1把尺寸：205*47mm，刃口长55mm，刀片厚度3.4mm，刀口硬度HRC60净重200G；45＃钢斧（半开刃）1把长360mm净重500g，6*16排钢刷1把，木锉1把200㎜，8英寸，双色塑柄，柄长100㎜，且柄顶端有悬挂孔；气动打磨机1台125mm空载转速12000（rpm）工作压力0.6MP净重1.5（kg），盒装8件套木工雕花凿1套，全长16cm，65锰钢材质锻打，刃口淬火精磨，手柄采用榉木硬木手柄，柄长98mm，刀头包含平口刀、小弧圆口刀、大弧圆口刀、弯角刀、小弯圆弧刀，直小圆弧刀，V型刀，斜口刀；木工扁铲1把，铲体采用优质CR-V合金钢锻打，刃口淬火精磨，凿削锋利，手柄采用水曲柳或PVC包胶防震手柄，10mm、15mm开刀各1把已开刃，9寸50＃平刨1把长度：215mm单个净重：0.23kg，铝合金喷枪1把涂料喷出量400（ml/s）功率300重700g，吹风机额定电压220V，50Hz，防滑手套1副、聚碳酸酯防护眼镜1副、防护口罩1盒，工具箱1个
	套
	14

	26
	根雕体验材料
	各类红木木料下脚料随机搭配组合，可以制作各类书签、发簪、吊坠、钥匙牌、耳坠、各类小牌牌、点缀部件、杯垫、小勺，包含但不限于小叶黄杨、大红酸枝、小叶紫檀、紫光檀、微凹黄檀、大叶紫檀、科檀，不少于6公斤。
	套
	14

	27
	剪纸工具
	美术教学用剪刀一件：无刃、圆头，总长度160mm，花边剪刀1件：刀头总长度60mm，直尺一件：30cm，切割垫板1块：A4幅面；笔刀一件：长140mm，笔刀刀片3件39mm，订书器1件，订型26/6、24/6；蛇形尺一件：长300mm，打孔器一件：手握式单孔打孔器，有纸屑收集装置，手握处防滑细纹，打孔直径6mm，美工刀一件：长160mm；中空吹塑定位包装。
	个
	56

	28
	剪纸工具
	1.A4橡胶切割垫板1张22度雕刻刀一把，带5片刀片。5色剪花纸各100张。电子图样内含3000多张图片的剪纸图样1套、磨刀石一块。剪刀一把、钢勺一把、图样半成品一套
	套
	56

	29
	剪纸专用剪刀
	规格：长12.7cm，宽7.3cm，黄色龙凤剪刀，3CR13不锈钢刀刃
	把
	56

	30
	剪纸教材
	剪纸制作与欣赏
	本
	56

	31
	红宣纸
	四尺红色宣纸，尺寸138*70cm，优质红宣纸，每刀100张，采用优质原浆，经传统手工工艺制作，纸质厚实，韧性好。
	刀
	10

	32
	不锈钢夹子
	材质：不锈钢，长度不小于100mm。
	个
	56

	33
	剪纸耗材
	双面胶、胶水、透明胶、A4海绵纸1包、A4混色剪纸1袋。
	套
	56

	34
	硅胶板A3大小
	A3切割垫板，优质硅胶
	个
	56

	35
	瓦楞纸手工材料
	规格：50*70cm，10色10张，小眼睛一包，双面胶5瓶，白胶水一瓶，剪刀一把
	套
	56

	36
	衍纸工具
	1.5mm渐变长衍纸一套（540mm长*5mm宽；36色；共720条）（6包）；2.5mm混色长衍纸一套（540mm长*5mm宽；24色；共120条）（2包）；3、时尚衍纸笔1支；4、竹节衍纸笔针1支；5、白胶1瓶；6、不锈钢镊子1支；7、8、第三代衍纸模板1块；9、2排凹凸器1支；10、彩色珠针1盘；11、带刻度小剪刀1把；12、第二代电动衍纸笔1支；13、彩色A4底卡纸230克一张；14、精品A4线稿图5张；15、彩色吊卡纸2张；16、人形曲归器1支；17、胶水盘1支；18、衍纸尺1把；纸盒包装
	套
	56

	37
	篆刻套装
	配置：1、钨钢篆刻刀8件套：合金钨钢头碳钢刀柄，总长145mm，并配置刀包；2、印床：实木小号印床，100*66*40mm，最大可夹50*50mm；3、磨刀器：木架磨刀器，牢固夹板、蝶形调节螺丝、凹槽设计、平衡滑轮；4、小号磨刀石；5、小号棕帚刷刷头宽度23mm；6、勾线笔1支。7、拓包：直径30mm，手工古法制作，外层采用绸布，细腻滑顺。
	套
	56

	38
	展示画框
	1. 材质：原木色实木2K展示画框，线条流畅，自然纹理，表层为透明有机玻璃板，透明度高，耐用抗摔不易碎，环保E1背板，健康环保；
2.规格：53cm×76cm。
	套
	56

	39
	展示画框
	1. 材质：原木色实木4K展示画框，线条流畅，自然纹理，表层为透明有机玻璃板，透明度高，耐用抗摔不易碎，环保E1背板，健康环保；
2.规格：38cm×53cm
	套
	56

	40
	塑封机
	外形尺寸≥520*220*90mm，最大封塑宽度310mm，功率600W，最大塑封厚度1mm，可分阶段调节温度。
	台
	2

	41
	垃圾桶
	规格：不小于225*260mm材质：塑料
	只
	6

	42
	剪纸围裙
	咖啡色布料围裙尺寸高：75cm，裙上宽23cm，裙下宽65cmH型双肩背带围裙，上面采用橘色布条压边，围墙中间位置加装2个布兜，方便收纳，布兜上边橘色布条压边，包扣装饰美观大方，整体。套袖为咖啡色长；35CM直径20cm两头带松紧袖口。围裙套袖套装采用优质面料，全面透气，耐刮，耐磨，易清洗。
	个
	56

	43
	移动存储器
	1.接口规格参数
USB 3.0/3.1 Gen1：理论速率5Gbps，实际吞吐约400-450MB/s。
USB 3.1 Gen2：理论速率10Gbps，实际吞吐约900-1000MB/s。
USB 3.2 Gen2×2：理论速率20Gbps，实际吞吐可达2000MB/s。
2.接口类型：Type-A、Type-C、Micro-B，Type-C支持正反插拔。
3.尺寸规格：移动硬盘约100×70×10—25mm，U盘约50×20×10mm。
4.重量：移动硬盘150—300g，U盘10—30g。
5.工作环境：温度5-35°C，湿度20%—80%，抗震性1500G。
6.供电方式：USB总线供电5V，部分移动硬盘支持外接电源。
7.数据安全：支持硬件加密、密码保护、S.M.A.R.T.监控。
8.耐用性：MTBF（平均无故障时间）≥100万小时，TBW（总写入字节）80-800TB。
9.防护等级：IP54防水防尘，防摔抗震设计。
	个
	4

	44
	时钟
	1.计时精度：指针式每日误差≤±10秒，数字式每月误差≤±30秒，支持校时功能（手动/自动）。
2.动力类型：电池款（5号/7号电池，续航≥12个月）、插电款（220V，支持断电记忆），部分型号支持双供电模式。
3.运行噪声：≤10dB，静音扫秒机芯，避免滴答声干扰课堂教学。
4.表盘材质：PC耐力板（抗摔耐磨）、亚克力面板（透光性好），防反光处理，确保教室各个角落清晰可见。
6.边框材质：ABS环保塑料（轻便防磕碰）、铝合金边框（防锈耐用），边缘做圆角倒角处理（倒角半径≥5mm），防止学生划伤。
7.安全认证：通过GB 6675玩具安全标准，无尖锐边角，无毒无味，符合教室环境使用要求。
8.指针式：可选配夜光刻度/指针，满足阴天或昏暗教室使用；
9.数字式：支持日期/星期显示、闹铃提醒（可设置多组上下课铃声）、倒计时功能，部分智能款支持同步校园广播系统。
10.防水防尘：防护等级≥IP20，可应对教室日常粉笔灰、轻微水渍，延长使用寿命。
	个
	6

	45
	白板＋可移动升降支架
	1m*1.5M可移动白板，附支架
	台
	1

	46
	三角钢琴
	尺寸≥160*150*99cm
音板：优质实木音板（不等厚加强型）
铁板：传统砂铸铁板
琴弦：优质琴弦
弦槌：优质毛毡
弦码：弯压结构设计
弦轴板：多层硬木交错拼接
琴键：原木黑键（黑檀木质感），实木键板
制音器：毛毡
缓降器：内置键盖缓降
涂饰：不饱和树脂环保漆，静电喷涂工艺
	台
	1

	（五）
	体育器材
	
	

	1
	计时，24秒显示器
	产品规格：695mm*580mm*80mm
产品信号：无线 （无线控制距离 100 米）
产品功率：单个显示屏：单面显示 60W
产品电源：◊显示屏 AC~190—250V
◊控制台 AC~110—250V 或充电宝（DC5V）供电
产品功能：
1.全场时间、24 秒进攻时间
①分计时：能实现 0—99 分、0—59 秒和 1/10 秒任意调整，具有启动、暂停、复位功能。
②秒计时：能实现 0—99 秒任意调整，具有启动、暂停、复位、14 秒功能。
③报警：24 秒违例自动声、光报警、终场自动声响
2. 特点
1>控制台液晶显示
2>显示屏全场时间为 5 位，带有十分之一秒，并且十分之一秒可调。
3>24 秒倒计时 5 秒后精确至 1/10 秒
3.进攻时间到零时显示屏部分能给出红色的报警信号。
4.控制方面全场时间和进攻时间能够实现单独控制。
5.高刷芯片，拍摄不闪烁
产品安装：三脚架或安装篮球架
默认配件：控制台*1、显示屏*2，三脚架*2
	套
	1

	2
	篮球发球权显示器
	产品规格：350mm×200mm×50mm
供电方式： 220V
整机功率 ：10W
结构材质 ：全钣金机箱
产品重量 ：2kg
产品功能：显示主队或客队得球后进攻的方向。
控制方式：使用按钮控制/联动记分牌打分台控制
	套
	1

	3
	篮球赛全队犯规显示器
	产品规格：320mm*235mm*205mm
产品功能：全队犯规 1-9 任意设置，开机默认第 5 次满亮，
各队达到犯规次数后全屏满亮并闪烁三次进行光报警
供电模式：显示屏 AC~190—250V
默认配件：显示屏*2，控制台*1
控制方式：使用操作台控制/联动记分牌打分台控制
	套
	1

	4
	篮球赛记录员讯响器
	产品规格：320×235×205 mm
产品功能：全队犯规 1-9 任意设置，开机默认第 5 次满亮，
各队达到犯规次数后全屏满亮并闪烁三次进行光报警
供电模式：显示屏 AC~190—250V
默认配件：显示屏*2，控制台*1
控制方式：使用操作台控制/联动记分牌打分台控制
	套
	1

	5
	篮球队员犯规次数牌
	9支每套，纸箱，暂停/换人，总长340mm牌长240mm宽170mm，柄长100mm直径25mm
	套
	1

	6
	篮球赛记分器
	1.篮球赛记分器为立式记分器，主要由支架、记分方框和记分牌组成，外形尺寸：长×宽×高≥1380×540×1630（mm）。
2.记分器下支架主要由口≥25×25的方管与φ≥32×2焊管拼焊而成，上支架主要由口≥25×25的方管和δ≥2铁板拼焊而成，队名牌为白色雪覆板。
3.记分牌为手推式记分盒，采用PVC板制作。
	套
	1

	7
	篮球比赛电子记分牌（屏）
	电子计分器：产品尺寸：≥长180cm*宽90cm
通讯方式：控制台
产品功能：队名、比分、节数、24S计时、球权、比赛时间、暂停次数、犯规次数
	套
	1

	8
	高档篮球网
	篮网长400mm～450mm，网口直径450mm，网底直径350mm
	副
	30

	9
	双音哨
	不锈钢材质，双管
	个
	4

	10
	篮球分队服
	均码，红黄蓝绿4种颜色，带有号码1-30
	件
	120

	11
	篮球场专用平板拖把
	180cm,2块布
	把
	10

	12
	电缆线插线板
	电缆线长3米、带多种插口
	个
	10

	13
	排球网
	排球网长度9500mm～10000mm，宽度700mm±25mm
	副
	8

	14
	排球换人牌
	18支每套，纸箱，暂停/换人，总长340mm牌长240mm宽170mm，柄长100mm直径25mm
	套
	2

	15
	排球示教图
	皮革材质，尺寸：53*31cm
	本
	2

	16
	排球标志杆
	玻璃钢材质，长1.8米，直径1厘米
	副
	4

	17
	排球网标志带
	长1米。宽5厘米
	副
	4

	18
	排球网高丈量尺
	铝合金材质，总长3米，可伸缩
	根
	3

	19
	排球示教板
	皮革材质，尺寸：53*31cm
	块
	2

	20
	排球战术板
	皮革材质，尺寸：53*31cm
	个
	2

	21
	室外乒乓球桌
	球台长度2740mm；宽度1525mm；高度760mm
	张
	10

	22
	乒乓球拍
	横拍、双面贴反面套胶
	副
	50

	23
	羽毛球
	尼龙羽毛球
	桶
	50

	24
	金黄1号羽毛球
	专业级、复合软木
	桶
	20

	25
	接力棒
	卷边，直径3.8cm，铝合金电镀
	根
	12

	26
	测量卷尺
	100米钢尺
	把
	2

	（六）
	其他
	
	

	1
	微型消防站
	1200*900mm
	套
	2

	2
	时钟
	30cm，静音石英钟
	只
	28

	3
	洗衣机
	一、基础规格
额定洗涤容量：10kg
脱水容量：10kg
机身类型：滚筒全自动
额定电压频率：220V～50Hz
额定输入功率：洗涤≤400W，脱水≤550W
二、洗净脱水参数
洗净比：≥1.03
最高脱水转速：≥1400 转 / 分钟
噪声值：洗涤≤52dB，脱水≤68dB
三、核心洗涤功能
标准洗、快速洗、强力洗、羊毛洗、羽绒洗、内衣洗、童装洗
高温除菌洗、除螨洗、筒自洁、单脱水、单漂洗、浸泡洗
预约洗衣、童锁、断电记忆
四、智能与附加功能
进水不平衡自动调整、过载保护
高温加热洗涤：最高水温≥90℃
智能模糊称重，自动适配水量
防缠绕、减震静音设计
排水方式：上排水 / 下排水可选
五、产品能效
一级
	台
	2

	4
	除湿器
	除湿机/抽湿机 适用300-500平方米 别墅地下室工业商用仓库16A大功率除湿器
	台
	4

	5
	校时服务器（时间服务器）
	授时校时北斗双模GPS时间同步PTP时钟NTP服务器
支持多模卫星+4G网络 2个独立网口
	台
	1

	6
	无线话筒麦克风一拖二
	1.2通道接收、采用UHF频段、PLL数字频率
2.200组可选频点、手咪通用，抗干扰能力强
3.发射LCD显示频道和电池电量，电池低压闪烁至0.5V自动关机
4.接收各通道LCD分别显示：频率频道、射频强度、天线内部分极及菜单内各指标调节内容
5.发射器分两级功率调节，低功率30米、高功率80米（空旷地区）
6.具有一键自动搜空闲频点功能、一键锁定频率功能
8.任意选配手持、头戴、领夹、鹅颈
	套
	6

	7
	行知楼和教师发展中心窗帘
	布艺，采用棉麻遮光布，静音轨道（含配件），样式以甲方确认为准。
	㎡
	2000





三、其他要求
1.本项目为交钥匙工程。投标报价须涵盖货物制作、供应、运输、安装施工、调试、验收、技术指导、售后服务，以及利润、保险、税金、伴随服务、履约期间各类风险与责任等完成本项目所需的全部费用。除合同另有约定外，伴随服务费用均已包含在合同价款内，采购人不再另行支付。投标人应充分考虑项目实施过程中的各种风险并计入报价。
2.供货与安装工期
自合同签订之日起 10日内（不可抗力及非中标人原因导致的延误除外），中标人须完成全部货物的供货、安装，并通过验收，同时完成相关技术文档的整理移交。因中标人原因致使货物未能按期安装交付使用的，采购人有权依据合同约定追究其违约责任。投标人应在投标前自行踏勘项目现场，充分了解地理位置、现场条件、道路通行、仓储空间、装卸限制及施工配合等一切可能影响报价与工期的因素；任何因忽视或误解现场情况而提出的索赔或工期顺延申请，采购人不予批准。
3. 交货地点
采购人指定地点。
4. 产品基本要求
中标人应严格按照采购人提出的基本技术要求制作（或生产）样品及批量产品，中标后不得擅自更改产品样式或降低质量标准。所供产品须符合中华人民共和国现行有效的国家、行业相关标准及技术规范，满足规定的质量、规格、性能和安全要求，且不存在任何安全隐患。
5. 质量要求
本项目采购物品最终使用对象为学生群体，对安全、健康、环保等方面要求高，且广受家长、学校及社会关注。投标人提供的物品须符合国家关于安全、健康、环保的相关规定；所供产品须为原厂原装、全新出厂、包装完好之合格产品，并随货提供正规发票或合法来源证明、产品供应商名册及联系方式、保修卡等资料。一经查实存在使用假冒伪劣产品、无厂名厂址及无合格证（“三无”）产品等情形的，采购人有权立即终止合同，不予支付且有权追回已付款项，并对来货予以封存、移交质量监督主管部门依法处理；由此产生的一切损失及责任由中标人承担。
6. 验收
（1）交货时，中标人须同时提供由国家法定或经授权的检验机构依据相关法规及招标文件规定标准出具的货物环保、质量等检验检测报告。
    （2）验收前，采购人有权对货物进行随机环保抽检，检测结果须符合国家标准要求，检测费用由中标人承担；抽检不合格的，由此产生的一切后果由中标人负责。
    （3）安装队伍须强化现场管理，遵守现场各项规章制度，做到文明施工、安全作业。项目实施期间发生的安全事故，由中标人自行承担责任。
7. 售后服务及质保
中标人须提交售后服务管理制度、服务机构分布、服务人员数量及素质与技术水平的说明，以及售后服务响应能力承诺。自验收合格之日起，全部产品及配件提供不少于 3 年的免费质保，质保期内提供全免费上门服务。质保期满后，中标人须以最优惠价格（含人工费、按出厂价计取的零配件费及其他材料费等，政策调整因素除外）提供维修服务；在设备合理使用寿命期内，中标人应保证采购人能够更换到原厂正宗零部件，确保维修配件供应及时、维修价格保持稳定。






















第五章 评标方法及评标标准
一、评标方法
本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
	项  目
	评  分  标  准

	报价
（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（四舍五入，保留两位小数）

	技术响应
（29分）
	根据投标人所投产品技术参数，完全满足招标文件技术要求得 29分，其中加“★”项为重点功能要求，每有一项不满足或负偏离，扣1分；其他参数每有一项不满足或负偏离扣0.5 分，扣完为止；投标人需在响应偏离表中逐条列出偏离情况并提供按招标文件要求提供相应的证明材料，未根据要求提供相关证明材料视为负偏离。
若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术偏离表的，视为无效投标，追究相关责任。

	

服务方案
（32分）
	1.整体建设方案（6分）：投标人根据招标文件对本项目需求提供整体建设方案，根据各投标人的方案进行综合评比打分：
整体建设方案科学合理、可行性高，得 6 分；
整体建设方案较科学、合理、可行性较高，得4 分；
整体建设方案基本科学、相对合理，可行性一般，得 2分；
整体建设方案不够科学、不合理、可行性低，得1分，
未提供不得分。
2.项目实施方案（6分）：投标人根据招标文件对本项目提供项目实施方案，根据各投标人的方案进行综合评比打分：
项目实施方案科学合理、可行性高，得 6 分；
项目实施方案较科学、合理、可行性较高，得 4分；
项目实施方案基本科学、相对合理，可行性一般，得2分；
项目实施方案不够科学、不合理、可行性低，得1分，
未提供不得分。
3.质量及进度保障方案（6分）：投标人根据招标文件对本项目提供项目实施质量及进度保障方案，根据各投标人的方案进行综合评比打分：
质量及进度保障方案科学合理、可行性高，得 6分；
质量及进度保障方案较科学、合理、可行性较高，得4分；
质量及进度保障方案基本科学、相对合理，可行性一般，得2分
质量及进度保障方案不够科学、不合理、可行性低，得1分，
未提供不得分。
4.售后服务方案（6分）：提供详细的项目售后服务方案，根据各投标人的方案进行综合评比打分。
售后服务方案内容完整、详细，完全满足项目需求得 6 分；
售后服务方案内容有缺项，部分满足项目需求得3分；
售后服务方案内容不满足项目需求得1分；
未提供方案的不得分。
5.培训方案（6分）：提供详细项目培训方案，根据各投标人的方案进行综合评比打分。
培训方案内容完整、详细，完全满足项目需求得 6 分；
培训方案内容有缺项，部分满足项目需求得3分；
培训方案内容不满足项目需求得1分；
未提供方案的不得分。
6.故障响应承诺（2分）：接到采购人故障通知，能够半小时响应，1小时内（不含）到达服务现场进行处理的得2分；半小时响应，1小时以上时间到达现场处理的得1分。（提供承诺函原件扫描上传，承诺函格式自拟）

	产品演示
（6分）
	为保证产品质量要求，开标现场投标人按照要求提供演示视频（投标时提供视频U盘同投标文件一起递交），为验证部分产品性能，投标人开标时需提供以下产品演示内容，演示符合要求一条得1.5分，不符合或者未提供不得分，总分6分。（中标人在设备供货期提供现场实物演示，内容需与开标现场演示内容一致，若不一致视为虚假应标，采购人将报采购监督部门处理）
1.所投多功能瀑布流除常规的资源内容展示外，系统还支持配置应用，已配置的应用以图标的形式悬浮于瀑布流右侧区域，不影响设备的资源展示，用户通过点击应用图标，打开该应用进行浏览。
2.所投多功能瀑布流支持按文献类型查看典型相似图书列表、典型相似报纸列表、典型相似期刊列表、典型相似网络文档列表；支持在检测结果中，单独查看两两文献的比对结果；
3.所投多功能瀑布流支持选择不同的比对库，包含全部全文比对库、图书全文比对库、非图书全文比对库、法律法规比对库、自建库选择进行检测。
4.所投录播主机内置降噪功能，强度可选择高、中、低、自定义四个选项。支持从高级管理界面自定义参数100级AI降噪和传统降噪等级设置。

	业 绩
（3分）
	投标人自2023年1月1日以来承担过的类似项目业绩，每有一个得1分，满分3分。（提供业绩合同原件扫描上传）
























一、评标方法
本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

	项  目
	评  分  标  准

	价  格
（40分）
	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分40分，其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×40×100％。

	技术方案
（25分）
	1.根据项目需求，了解终端病毒检测与响应平台的相关开发要求，提出相关解决方案，方案优于招标文件要求的得5分，满足招标文件要求的得2.5分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。
2、根据项目需求，明确数据安全交换系统的实际功能，提出相关解决方案，方案优于招标文件要求的得5分，满足招标文件要求的得2.5分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。
3、根据项目需求，开发统一密码服务支撑平台，提出切实可行的解决方案，方案优于招标文件要求的得5分，满足招标文件要求的得2.5分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。
4、根据项目需求，充分掌握容灾、备份以及恢复系统的具体内容，解决互相融合的问题，提出相对应的解决方案，方案优于招标文件要求的得5分，满足招标文件要求的得2.5分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。
5、提供项目实施方案（包括项目实施计划、工期安排、验收方案、培训方案等）；方案优于招标文件要求的得5分，满足招标文件要求的得2.5分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。

	综合实力
（10分）
	1.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分，不提供不得分；
2.投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书得1分，不提供不得分；
3.投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得1分，不提供不得分；
4.投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书得2分，不提供不得分；
5.投标人具有第三方机构出具的、按照《企业信用评价指标》（GB/T 23794-2023）评价的资信等级证书得2分，不提供不得分；
6.投标人售后服务能力符合国家标准GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》，具有售后服务认证证书：五星级得3分，四星级得2分，三星级得1分，不提供不得分。

	项目团队
（9分）
	1.投标人拟派的项目经理具备高级网络工程师职称证书得2分，具备注册信息安全管理人员（CISP）证书得1分，本项满分3分，不提供不得分；
2.投标人拟派的项目技术负责人具备高级网络信息安全工程师职称证书得2分，具备网络安全能力认证证书得1分，本项满分3分，不提供不得分；
3.投标人拟派的项目组人员具备中级及以上职称、注册信息安全工程师（CISE）、售后服务管理师证书，每提供一人且具备其中一项证书得1分，同一人具备多项证书不重复计分，本项满分3分，不提供不得分；（须提供有效期内证书原件扫描件及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳社保的证明材料，并加盖投标人公章。）

	类似业绩
（10分）
	投标人提供2023年1月1日以来的类似业绩合同，每提供1份得2分，满分10分（提供合同复印件并加盖投标人公章）

	方案及售后服务（6分）
	1.提供售后服务方案（包含售后服务保障能力、故障解决措施、突发事件预案、培训及承诺等），方案优于招标文件要求的得3分，满足招标文件要求的得1分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。
2.提供7*24小时的售后服务，明确故障报修联系方式；针对服务及时性给出承诺：承诺接到电话0.5小时内，技术人员到达现场解决问题的得3分；承诺接到电话1小时内，技术人员到达现场，解决问题的得1.5分；其余不得分。（须提供承诺函及响应时间证明材料并加盖投标人公章，不提供不得分）


[bookmark: _Toc2812]
第六章 投标询比响应文件格式



投 询比响应 标  文  件


正（副）本



项 目 名 称：扬州数慧城建科技有限责任公司
某业务系统安全支撑体系建设教学设备采购项目
编       号：GCB-2026-SBCG-003AQGL-2026-RJ-002号
  投标人名称 ：
  日      期 ：




评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	




投标主要文件目录
一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、开标一览表
四、技术参数响应及偏离表
五、商务条款响应及偏离表
六、其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）




























一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
	

	2
	依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明）（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
	

	3
	供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
	

	4
	提供上一年度财务状况报告（成立不满一年不需提供）
	

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	

	6
	参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	7
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单；
	

	8
	供应商信用承诺书。
	

	特定资格条件

	9
	/           
	

	其他资格条件

	10
	投标响应函
	

	11
	法人授权书
	



具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：
主要专业技术能力有：

参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               供应商名称（公章）：
                               法定代表人签章：
                               日期：年月日


供应商信用承诺书

承诺主体名称：
统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目采购活动郑重承诺如下：
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国民法典》及相关法律法规第一款规定的条件；
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新作出承诺。）
　　　　　　　　　　        承诺单位（签章）：           
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　年    月    日


投标响应函
致：（采购人）
根据贵方的号招标文件，正式授权下述签字人_________ （姓名和职务）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目招标采购的有关事宜。
据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含相关服务）。
2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的投标文件接收截止时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招标采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
6.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
7.与本招标采购有关的正式通讯地址为：
地 址：                         邮 编：
电 话：                         传 真：
供应商开户行：                  账 户： 
法定代表人姓名（签章）：         联系电话：
供应商名称（公章）：            
日 期：________年____月____日









法人授权书
本授权书声明：________________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人姓名：
联系电话（手机）：
单位名称：
单位地址：
日期：

被授权人身份证复印件


2、 符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	





三、开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：扬州数慧城建科技有限责任公司教学设备采购项目某业务系统安全支撑体系建设项目 
项目编号：GCB-2026-SBCG-003AQGL-2026-RJ-002号

	投标货物名称投标标的名称（注：本项目标的物为纯软件，此处填写软件名称/功能模块，非货物）
	投标总报价

	报价
	

	备注
	



                                           日期：  年  月   日
填写说明：
1.开标一览表必须单独密封，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。	Comment by A吴超¹⁸¹⁶⁸²⁶⁴⁷⁷⁷: 这一条在评审的时候要特别注意
2.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。


投标分项报价表（注：本项目为纯软件，非货物；分项报价按软件功能模块/服务项竖列清单填写，不适用"品牌/规格型号/数量/单价"等货物字段）	Comment by 彧 纪: 标的物纯软件，这个分项是按照货物做的吧，而且一般都是竖着列清单
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	…投标总报价（人民币：元）
……

	
	


                  
备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国内运输保险及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.行数不够，可自行添加。


四、技术参数响应及偏离表
投标人全称（加盖公章）：
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



法定代表人或授权代表签字：


注：1、按照基本技术要求详细填列。
2.行数不够，可自行添加。








五、商务条款响应及偏离表
投标人全称（加盖公章）：
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	服务期
	
	
	

	交货方式
	

	
	

	交货地点
	

	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	

	
	

	其他
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：
[bookmark: _Toc17657]

六、其他







主要标的信息（注：本项为中标后公示内容，投标阶段无需填写；下方"货物类"字段系模板自带，本项目为纯软件，不适用品牌/规格型号等货物字段，建议中标公示时按软件功能模块填写或删除该模板）
主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称（加盖公章）：
	软件类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：
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